<tt>
L'onglet Marges
</tt>

<ms>
Cet onglet contient les paramètres des marges pour l'impression braille et d'autres éléments. Ces paramètres peuvent être sauvegardées uniquement dans le document ouvert, ou dans le profile de configuration choisi, c'est-à-dire disponibles comme paramètres pour tout document chargé.
Les marges braille font partie intégrante des caractères par ligne et des lignes par page. Les marges enlèvent donc des cellules à la dimension totale de la feuille braille. Par exemple, si vous définissez 30 lignes par page, 1 cellule de marge supérieure et 2 cellules de marge inférieure, le texte de la page sera disposé sur 27 lignes.
Chaque imprimante dispose d'un réglage de ses marges. Avec Biblos, il est toujours conseillé de supprimer toute marge configurée dans l'imprimante, car il seront réglés directement par le logiciel.

-- Marge supérieure: case avec les lignes braille de la marge supérieure;
-- Marge inférieure: case avec les lignes braille de la marge inférieure;
-- Marge gauche: case avec les cellules braille de la marge gauche;
-- Marge droite: case avec les cellules braille de la marge droite;
-- Inverser les marges horizontales dans les pages pair: si cochée cette case dans les pages pair va échanger la marge gauche avec celle de droite. L'option est utile pour  disposer d'un espace adéquat de reliure des feuilles;
-- Lignes de pliage: case où indiquer le nombre de lignes vides nécessaires pour le pliage de la feuille. Si cette case est laissée à 0, aucune ligne vide de pliage sera ajoutée. Par contre si on ajoute un chiffre supérieur, des lignes vides seront ajoutées à la position choisie;
-- Position de pliage: case pour indiquer la position où insérer les lignes vides de pliage.

Une note particulière doit être accordée aux marges gauche et droite. Dans la préparation de certains éléments, ces marges peuvent être utilisées pour mettre des cellules braille pour marquer la présence d'éléments (poèmes, tables, graphiques, signets etc.).
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings
</rl>

<ck>
00NW28VQNCEQUA
</ck>

<in>
1952 0
</in>
