<tt>
La pestaña máquina braille
</tt>

<ms>
Esta pestaña contiene las configuraciones de la máquina de escribir en braille. Estos parámetros pueden ser memorizados solo en el perfil de configuración elegido, es decir, que se mantienen como parámetros para cualquier documento cargado.

- Modalidad máquina braille: campo en que se elige el tipo de digitaciónn que se vaya a utilizar.
puede usarse la digitación inmediata, en la que se pulsan simultáneamente todos los puntos braille que forman un signo, el cual se digitará al soltar esa pulsación;
la digitación con retraso, en el que los puntos se van pulsando sucesivamente, según un retraso preconfigurado, tras el cual el signo se digita automáticamente;
la digitación con confirmación, en la que los puntos se pulsan simultánea o sucesivamente dentro de los tiempos preestablecidos y el carácter solo se digita una vez que se haya pulsado la barra espaciadora;
- Retraso de digitación: valor expresado en milisegundos para ralentizar la digitación de los puntos. Este valor se emplea en la segunda modalidad de digitación;
- Tipo de fuente: este punto describe y permite elegir el tipo de fuente utilizado para la digitación con máquina braille. Si se mantiene el tipo de fuente predeterminado, la máquina braille escribirá los caracteres sirviéndose de la fuente corriente de digitación, según la cual en los sistemas antiguos las celdillas braille no aparecen correctamente. Si el sistema no cuenta con ningún tipo de fuente de visualización de los caracteres braille, es aconsejable instalar uno. Al efecto, en la carpeta de instalación de Biblos tenemos un subdirectorio en el que hay una fuente adecuada. Si se quiere reconfigurar el tipo de fuente predeterminado, es preciso hacer clic en este botón mientras que se mantiene pulsada la tecla ctrl.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings
</rl>

<ck>
00OGPS8L3CA9P2
</ck>

<in>
27 24
</in>
