<tt>
L'onglet Général
</tt>

<ms>
Cet onglet contient les paramètres Général pour le périphérique d'impression. Ces paramètres sont toujours mémorisées dans le profil de configuration choisi, c'est-à-dire maintenues comme paramètres pour chaque document chargé.

-- Profil des paramètres: cette case contient les profils disponibles pour la mémorisation des paramètres. Les profils disponibles sont 26, que l'on peut atteindre également en pressant une lettre du clavier. En changeant de profil tous les paramètres prennent les valeurs du profil choisi. Le changement de profil peut se faire aussi pendant l'impression en braille ou tactile. Les profils sont disponibles uniquement dans la version Professional;
-- Réiinitialiser: ce bouton permet de rétablir les paramètres braille aux valeurs d'origine du profil choisi ou d'origine du programme. Il va apparaître un ultérieur menù contextuel où on peut choisir le type de réinitialisation. "Rétablir paramètres de défaut" rétablit toutes les valeurs à celles d'origine. Si la case Par défaut est activée, par valeurs d'origine on entend tous les paramètres mémorisées dans le profil sélectionné. Si la case Par défaut est désactivée, par valeurs d'origine on entend tous les paramètres associés au document chargé. "Remettre à l'état initial" rétablit toutes les valeurs à celles d'origine du programme;
-- Nom du profil: champ de saisie où il est possible insérer une description du profile choisi. La descriptione s'affiche à côté de la lettre du profile. Ce champ est disponible uniquement dans la version Professional;
-- Imprimante braille: indique le périphérique d'impression utilisée pour imprimer^tampare en braille. Dans cette case apparaissent tous les pilotes des imprimantes installées dans le système. Si le pilote de son imprimante braille n'apparaît pas, c'est parce qu'il y a un problème d'installation. Pour de plus ampres informations sur comment installer son imprimante, se référer au manuel de l'imprimante braille;
-- Pages par feuille: case où on choisit combien de pages par feuille son imprimante braille permet d'imprimer. Veuillez remarquer que pour page on entend toujours une seule face de la feuille. Si son imprimante permet l'impression sur les deux côtés, les pages par feuille à définir sont 2;
-- Modèle braille: depuis cette case on choisit le modèle de son imprimante braille. S'il n'y a aucun modèle pour son imprimante, il est possible de choisir un modèle générique (Generic) ayant la codification braille configurée dans son imprimante. Si on ne connaît pas la codification braille de son imprimante , il est possible de la trouver empiriquement en faisant des essais d'impression. Si on choisit un modèle spécifique, les caractéristiques de son imprimante  sont utilisées en profondeur;
-- Type de braille: cette case dépend du modèle braille choisi. Dans le cas des modèles génériques il n'est pas disponible. Dans chaque modèle spécifique l'option "Default" permet d'utiliser les configurations disponibles dans l'imprimante, tandis que les autres choix  permettent d'utiliser les paramètres avancés d'impression;
-- Type de graphique: quand il est disponible, depuis cette case il est possible de choisir la modalité graphique pour imprimer les graphiques tactiles;
-- Paramètres avancés: ce bouton permet d'accéder à la fenêtre des paramètres spécifiques de l'imprimante braille. Les paramètres avancés dépendent du modèle choisi. Les paramètres avancés d'impression sont utilisés uniquement si on configure un Type de braille différent de Default;
-- Caractères par ligne: pour effectuer des impressions braille correctes, il faut spécifier les caractères par ligne configurés dans son imprimante braille. Cette valeur peut être trouvée aussi de façon empirique en utilisant le bouton pour effectuer un essai d'impression;
-- Lignes par page: pour effectuer des impressions braille correctes, il faut spécifier les lignes pour page configurées dans son imprimante braille. Cette valeur peut être trouvée aussi de façon empirique en utilisant le bouton pour effectuer un essai d'impression; 
-- Type de fin de page: il permet de configurer comment il faut utiliser le fin de page. On peut choisir de ne pas utiliser fin de page, de l'utiliser pour chaque page ou uniquement à la fin du document;
-- Test braille: ce bouton permet de vérifier les paramètres en effectuant un essai d'impression braille. Le test d'impression permet aussi de trouver de façon empirique les caractères par ligne et les lignes par page. Sur la feuille braille, sur le côté supérieur et sur le côté gauche, sont imprimées les lettres de l'alphabète, pour pouvoir vérifier les marges de l'imprimante, les caractères par ligne et les lignes par page;
-- Largeur du graphique: cette case permet de choisir la largeur en points tactiles de la zone graphique. À cette case il est associé un menu contextuel avec des commandes  pour obtenir automatiquement la largeur optimale;
-- Hauteur du graphique: cette case permet de choisir la hauteur en points tactiles de la zone graphique. À cette case il est associé un menu contextuel contenant des commandes pour obtenir automatiquement la hauteur optimale;
-- Quantité de fin de page: combien de fin de page fair suivre à l'impression d'un graphique tactile. Cette valeur est utile si on imprime des graphiques tactiles avec les modèles génériques, ou pour les imprimantes dans lesquelles il faut utiliser les fin de page pour changer de feuille;
-- Test graphique: ce bouton permet d'essayer l'impression tactile d'un graphique. Il est imprimé un rectangle  qui délimite la zone de la feuille tactile. S'il n'est pas imprimé un rectangle parfait, ou le rectangle est plus petit sur un ou plusieurs côtés de la feuille, il faut intervenir dans la largeur et dans la hauteur du graphique.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings.General.Models
TBiblosBrailleSettings.General.Settings
TBiblosBrailleSettings.General.Graphics
TBiblosBrailleSettings.General.Printers
TBiblosBrailleSettings.General.Advanced
TBiblosBrailleSettings
</rl>

<ck>
00AN6RL5N18XAL
</ck>

<in>
5779 2888
</in>
