<tt>
Configurazioni specifiche di alcune stampanti braille
</tt>

<ms>
Questo aiuto contiene informazioni utili per configurare alcuni modelli di stampanti braille.


STAMPANTI ET E ABILITAZIONE CODICI
Affinché si possa utilizzare correttamente il modello braille delle stampanti ET (Enabling Technologies), è necessario assicurarsi di aver abilitato la propria stampante a ricevere i codici escape. Questa operazione si effettua solo una volta:
* accendere la stampante e aspettare il completamento della sequenza di avvio. Quando sarà pronta, la stampante emetterà un tema musicale;
* premere il tasto OL, per mettere la stampante in stato OffLine. Il tasto OL è situato nel tastierino della stampante in alto a destra;
* digitare le sequenze di tasti nel tastierino della stampante, così come indicato di seguito. Il tasto ENTER è marcato dalla lettera E. Il puntino di separazione non va omesso;
* digitare: 0.1E - Si entra nel primo setup di impostazioni, solitamente quello utilizzato. Se si usa un altro numero di setup, sostituire 1 col numero di setup desiderato;
* digitare: 23.1E - Si abilita la stampante a riconoscere i codici escape;
* digitare: 1.1E - Si salvano le impostazioni e la stampante ritorna operativa.
La stampante adesso è abilitata a ricevere i codici utili per la stampa braille e tattile. Pertanto adesso è possibile avvalersi di tutte le configurazioni di base e avanzate offerte da Biblos.


STAMPANTE PORTA THIEL

Stampare parametri di configurazione
A stampante spenta premere i tasti 2 e 3, formfeed e park (lasciarli premuti)
Accendere la stampante
Quando si sente un primo suono rilasciare il tasto 3 (park)
Quando si sente un secondo suono rilasciare il tasto 2 (formfeed)

Singola o doppia facciata
Mettere la carta nella stampante
Accendere la stampante
Aspettare che le testine della stampante siano tutte a sinistra
Premere il pulsante 3 fino a sentire
a. Un beep per selezionare la stampa a singola facciata
b.- Due beep per selezionare la stampa a doppia facciata


STAMPANTE PUMA VI
Questa stampante utilizza codici di fine linea e di fine pagina diversi da quelli standard. Pertanto è necessario aprire le Impostazioni braille, scheda Avanzate e impostare:
Codice fine linea: ^$81
Codice fine pagina: ^$83
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings.General
</rl>