<tt>
Caractères par ligne et lignes par page
</tt>

<ms>
Pour optimiser au mieux la disposition des caractères sur la feuille, il faut établir correctement le nombre de caractères par ligne et lignes par page que votre imprimante permet d'utiliser. Pour connaître ces informations il faut interroger son imprimante. Chaque imprimante dispose de sa propre procédure, il est donc utile de lire le manuel.
Le parfait accord entre imprimante et Biblos permet d'obtenir des impressions braille parfaites. Par exemple, si dans Biblos on configure 35 caractères par ligne et l'imprimante est configurée pour en imprimer 40, on obtient une impression où sur la feuille il y aura  un vide trop grand à droite. Si par contre dans le logiciel on configure une valeur supérieure à la configuration de l'imprimante, on va avoir des impressions avec des mots coupés à la fin de la ligne  ou reportées à la ligne et isolées.
Il ne faut pas oublier que l'imprimante est le dernier dispositif à contròler l'impression, il est donc indispensable que hardware et software travaillent en harmonie.
Il est également possible de déterminer les valeurs correctes de façon empirique, en faisant des essais d'impression braille. Pour cela il est disponible un bouton pour effectuer un test d'impression.
Pour déterminer au plus vite les valeurs correctes, il est conseillé d'augmenter les caractères par ligne et les lignes par page à des  valeurs supérieures à celles qu'on suppose puissent être configurés dans l'imprimante. Par exemple, on peut configurer les caractères par ligne à 45 et les lignes par page à 35. Puis on fera un test d'impression.
Le test d'impression braille va imprimer deux lignes de lettres, une horizontale en haut de la feuille, et l'autre verticale sur le côté gauche. Pour déterminer les caractères par ligne il suffira de compter combien de lettres horizontales ont été imprimées, tandis que pour les lignes par page combien de lettres verticales.
Il est important de comprendre que ces deux valeurs se rapportent toujours au nombre maximum de caractères par ligne et de lignes par page, y compris les marges qui peuvent être règlées dans Biblos. La ligne horizontale devrait toujours être imprimée en proximité du bord supérieur de la feuille, tandis que celle verticale en proximité du bord gauche. Le dernier caractère utile devrait toujours se positionner au bord opposé.
Enfin, il est aussi utile de règler le type de feuille configuré et utilisé dans l'imprimante. Si une configuration déterminée imprime correctement et l'imprimante  est règlée pour un type de feuille, en changeant de feuille très souvent il faudra reconfigurer le type de feuille dans l'imprimante, et par conséquence il faudra reconfigurer caractères par ligne et lignes par page. Pour les impressions amatorielles et personnelles, un conseil toujours valable c'est celui d'utiliser un seul type de feuille, et d'éviter de trop compliquer le rapport avec l'imprimante.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings.General
</rl>

<ck>
01M10ZIJIUA8VO
</ck>

<in>
2888 0
</in>
