<tt>
Inserire un'ellisse
</tt>

<ms>
Finestra guidata per inserire un'ellisse nel grafico tattile. È necessario inserire le coordinate del centro dell'ellisse e la lunghezza dei due semiassi, orizzontale e verticale. I semiassi sono i segmenti che vanno  dal centro dell'ellisse fino alla curva del suo perimetro.

- Coordinate del centro dell'ellisse X e Y: coppia di valori che indicano il punto centrale dell'ellisse. 
- Lunghezza dei raggi Rx e Ry: lunghezza del semiasse orizzontale e del semiasse verticale.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleGeometry
</rl>

<ck>
01JVUQS5Q738J2
</ck>

<in>
479 0
</in>
