<tt>
Intervalo de páginas a imprimir
</tt>

<ms>
Una vez preparado el documento para la impresión braille, podemos elegir si queremos todas las páginas o solo una parte de ellas. Esa opción se efectúa en un cuadro combinado  mediante el empleo del ratón o de las flechas verticales. Tenemos las opciones siguientes:
- Todas las páginas del documento: En este caso imprimiremos todas las  páginas braille del documento. En el cuadro de diálogo, justo en elcampo que esstá debajo, veremos el número total de páginas, los posibles gráficos y el número necesario de hojas;
- Secuencia manual de páginas: en el campo siguiente podremos escribir manualmente el número de las páginas que queremos imprimir. En un apartado específico hay detalles suplementarios sobre este punto;
- Elección del intervalo de páginas: en dos casillas spinbox es posible elegir el intervalo de páginas a imprimir. El intervalo consiste en la página inicial y la final que se desea imprimir;
- Elección del intervalo de hojas: en lugar de elegir  páginas solas, en estos campos spin es posible elegir de qué hoja a qué hoja se quiere imprimir. Al decir hoja nos referimos a una hoja de papel donde podrán ir una o varias páginas. Una hoja que se escriba por las dos caras (interpunto) tiene dos páginas;
- Elección del cuadernillo de hojas: en estas casillas spin es posible elegir el número del cuadernillo a imprimir y determinar cuántas hojas tendrá. Este tipo de intervalo de impresión solo está disponible en la versión professional;
- Páginas pertenecientes a la presentación: en un cuadro combinado es posible elegir la presentación que van a tener las páginas impresas. Esta modalidad está disponible únicamente si el documento puede adoptar más de un tipo de presentación y solo es utilizable en la versión professional.
</ms>

<rl>
TBiblosBraillePrint.interval.pages
TBiblosBraillePrint
</rl>

<ck>
0080W0QH1B7Q8B
</ck>

<in>

</in>
