<tt>
Inserire una corda
</tt>

<ms>
Finestra guidata per inserire una corda nel grafico tattile. La corda è una figura geometrica simile all'arco, in quanto è costituita dall'arco e dal segmento tracciato tra i due punti estremi dell'arco. È necessario inserire le coordinate del centro dell'ellisse, la lunghezza dei due semiassi, orizzontale e verticale, e i gradi di partenza e di arrivo dell'arco.

- Coordinate del centro dell'ellisse X e Y: coppia di valori che indicano il punto centrale dell'ellisse.
- Lunghezza dei raggi Rx e Ry: lunghezza del semiasse orizzontale e del semiasse verticale.
- Gradi di partenza e arrivo della corda: valori espressi in gradi da dove la corda parte e arriva percorrendo la circonferenza dell'ellisse in senso orario.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleGeometry
</rl>

<ck>
0075M0HGFKRLSP
</ck>

<in>
726 0
</in>
