<tt>
Imprimer en graphique tactyle
</tt>

<ms>
Cette fenêtre contient les champs pour imprimer un graphique tactyle.

-- Profil des paramètres: il sert à choisir un autre profil d'impression. Les profils sont disponibles uniquement dans la version Professional;
-- Rotation: elle sert à choisir la rotation appliquée au graphique d'origine. Aucune rotation correspond à 0 degrés;
-- Nombre de copies: on peut choisir si imprimer le même graphique plusieurs ois;
-- Imprimer: bouton pour démarrer l'impression du graphique tactyle.

Pour obtenir une impression satisfaisante, l'imprimante doit être configurée correctement. La configuration de l'imprimante braille et de la graphie tactyle se font depuis la fenêtre des Paramètres braille.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings
TBiblosBrailleGeometry
</rl>

<ck>
00QAUDYN0V1OWC
</ck>

<in>
697 623
</in>
