<tt>
Chord: Disegna una corda
</tt>

<ms>
Disegna una corda lungo il perimetro dell'ellisse specificata.

- Chord(X,Y,RX,RY,G1,G2)

Parametri:
- (int) X:	coordinata orizzontale del centro dell'ellisse;
- (int) Y:	coordinata verticale del centro dell'ellisse;
- (int) RX:	lunghezza del semiasse orizzontale;
- (int) RY:	lunghezza del semiasse verticale;
- (int) G1:	grado di partenza della corda;
- (int) G2:	grado di arrivo della corda.

Descrizione:
Utilizzare Chord per disegnare una figura chiusa costituita da un arco e da una retta che unisce i suoi estremi. L'arco è disegnato sul perimetro di un'ellisse definita dai punti X Y (centro) e Rx RY (lunghezza semiassi). L'arco viene disegnato seguendo il perimetro dell'ellisse, in senso orario, dal punto di partenza G1 al punto di arrivo G2. Il punto di partenza e il punto di arrivo sono valori espressi in gradi. L'arco viene chiuso da una retta che parte dal punto G1 e arriva nel punto G2.
Le linee della figura vengono disegnate usando la penna e il colore correnti (Pen, ColorPen, mentre la superficie viene riempita usando il pennello o il colore correnti (Brush, ColorBrush).

Disegno col mouse:
Per disegnare una corda col mouse vedere l'istruzione ChordB.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleGeometry.Language.Instructions.ChordB
TBiblosBrailleGeometry.Language.Instructions
TBiblosBrailleGeometry.Language
</rl>