<tt>
Ordre d'impression des pages
</tt>

<ms>
Depuis la zone de liste déroulante Ordre d'impression il est possible de choisir ou écrire le masque pour prélever les pages de la liste d'impression. Cette fonction permet d'obtenir des résultats particuliers, comme l'impression dans le format brochure, ou comme l'impression inversée des pages, ou encore comme l'échange entre recto verso de la feuille.
À savoir que les pages braille sont empilées, une sur l'autre, par exemple comme un tas de feuilles sur le bureau. Pendant le processus d'impression, en général, les pages sont prélevées l'une après l'autre et imprimées. La modalité de retrait des pages dans ce cas prend toujours la première page au dessus du tas et l'envoie à l'imprimante.
Cette zone permet de disposer d'une autre modalité de retrait des pages, différente de la modalité simple. Il est toutefois possible d'indiquer l'ordre de retrait des pages, grâce à l'utilisation d'instructions particulières.
Les instructions de retrait sont quatre:
- An: "n" peut être un numéro de 0 à 9. L'instruction A prélève la page dès le début du tas. La valeur "n" indique quelle page suivante doit être prélevée et envoyée à l'imprimante. Si on ne spécifie aucune valeur "n", la valeur par défaut est 0. Par exemple, si on utilise "A0" on va prélever et imprimer la première page du tas. La page prélevée disparaît du tas, donc l'instruction A0 revient à prélever la page suivante, et ainsi de suite jusqu'à la fin. On comprend qu'en utilisant l'istruction "A0" signifie de faire une impression normale des pages, de la première à la dernière.
Par exemple, si on voulait inverser les faces de la feuille, c'est-à-dire échanger le recto avec le verso, on devrait utiliser les instructions "A1 A0". Avec ces instructions nous indiquerons de prélever la deuxième page du tas (A1) et tout de suite après la première (A0), et obtenir l'inversion de l'impression de la première et de la deuxième page, jusqu'à la fin du tas;
- Zn: "n" peut être un numéro de 0 à 9. L'instruction Z prélève la page dès  la fin du tas. La valeur "n" indique quelle page à rebours on doit prélever et envoyer à l'imprimante. Si on ne spécifie aucune valeur "n", la valeur par défaut est 0. Par exemple, si on utilise "Z0" sera prélevée et imprimée la dernière page du tas. La page prélevée disparaît du tas, donc l'instruction Z0 revient à prélever la dernière page, et ainsi de suite jusqu'à la fin. On comprend qu'utiliser l'instruction "Z0" signifie de faire une impression inversée des pages, de la dernière à la première.
Par exemple, si on utilise l'instruction "Z1 Z0" on prélève d'abord l'avant dernière page du tas et après la dernière, jusqu'à la fin des pages du tas;
- N cette instruction ne prélève aucune page du tas, mais elle insère une page vide dans l'ordre d'impression;
- R: cette instruction sert à inverser l'ordre d'impression des pages.
</ms>

<rl>
TBiblosBraillePrint
</rl>

<ck>
00SLMG2J7LKW0O
</ck>

<in>
2807 428
</in>
