<tt>
Acquérir une image du scanner
</tt>

<ms>
Biblos permet d'acquérir des images en utilisant un scanner. La fenêtre d'acquisition contient les éléments suivants:

- Aperçu de l'image: grand cadre qui couvre presque entièrement la surface de la fenêtre, dans laquelle est affichée l'image acquise;
- Acquérir: bouton pour l'acquisition de l'image. Après l'avoir pressé, le scanner démarre l'acquisition. Au terme de l'acquisition l'image est affichée en aperçu et dans la barre d'état apparaissent ses caractéristiques principales. Si l'image est vide il est affiché un message;
- Configurer: bouton qui ouvre la fenêtre de configuration du scanner. En règle générale, au moins une fois les paramètres à utiliser avec le scanner devraient être configurés pour avoir une acquisition optimale;
- Insérer: bouton que l'on active après avoir acquis un'image. On clique pour confirmer l'acquisition et insérer l'image dans le document ou dans le graphique tactile;
- Annuler: bouton pour quitter la fenêtre sans confirmer l'acquisition;
Barre d'état: barre positionnée au bas de la fenêtre qui affiche des informations sur l'image numérisée. En particulier, il est montré ses dimensions en pixels, la densité et la fragmentation. Ces deux dernières valeurs peuvent aider les aveugles à comprendre si l'image contient en fait quelque chose.
</ms>

<rl>
TBiblosScannerSettings
</rl>

<ck>
015SC1PFZ7524Z
</ck>

<in>
1239 1317
</in>
