<tt>
ChordB: Disegna una corda passante per tre punti
</tt>

<ms>
Disegna una corda passante per tre punti utilizzando una curva di Bezier.

- ChordB(X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3[,R])

Parametri:
- (int) X1:	coordinata orizzontale del punto di partenza;
- (int) Y1:	coordinata verticale del punto di partenza;
- (int) X2:	coordinata orizzontale del punto di curvatura;
- (int) Y2:	coordinata verticale del punto di curvatura;
- (int) X3:	coordinata orizzontale del punto di arrivo;
- (int) Y3:	coordinata verticale del punto di arrivo;
- (int) R:	rotazione espressa in gradi (opzionale).

Descrizione:
Utilizzare ChordB per disegnare una figura chiusa costituita da un arco passante per tre punti e una retta che unisce i suoi estremi. L'arco è disegnato utilizzando una curva quadratica di Bezier definita dai punti X1 Y1 (partenza), X2 Y2 (curvatura) e X3 Y3 (Arrivo). La retta che unisce gli estremi dell'arco va dal punto di partenza fino al punto di arrivo.
Le linee della figura vengono disegnate usando la penna e il colore correnti (Pen, ColorPen, mentre la superficie viene riempita usando il pennello o il colore correnti (Brush, ColorBrush).
Il parametro opzionale R definisce la rotazione della corda intorno al suo ipotetico centro o a un punto di origine definito con l'istruzione GraphicOrigin. Il valore è espresso in gradi. Se omesso la rotazione è 0 gradi.

Disegno col mouse:
Dal menù contestuale di disegno scegliere Corda. Portare il puntatore su un punto del grafico e premere il tasto sinistro per fissare il punto di partenza. Portare il puntatore sul punto di arrivo - viene tracciata una linea di indicazione dal punto di partenza al puntatore - e premere il tasto sinistro. Muovere il puntatore per scegliere la curvatura dell'arco - viene tracciata una curva che parte dal punto di partenza, curva in prossimità del puntatore, termina nel punto di arrivo e ritorna al punto di partenza con una retta - e premere il tasto sinistro.
Definite le coordinate della corda, si utilizza la rotellina del mouse per ruotarla intorno al suo ipotetico centro o intorno a un punto di origine definito con l'istruzione GraphicOrigin. Se si utilizza la rotellina insieme al tasto Ctrl, la corda viene ingrandita o rimpicciolita. Per inserire l'istruzione ChordB nel grafico si dà la conferma col tasto sinistro del mouse.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleGeometry.Language.Instructions.Chord
TBiblosBrailleGeometry.Language.Instructions
TBiblosBrailleGeometry.Language
</rl>

<ck>
002BD5TX7S8ZUM
</ck>

<in>
1259 0
</in>
