<tt>
Caracteres por línea y líneas por página
</tt>

<ms>
Si se quiere optimizar el uso de la impresora braille que tengamos es indispensable conocer el número de caracteres por línea y el de líneas por página para los que está diseñado este dispositivo. Cada impresora tiene sus características propias y es por tanto necesario dialogar con ella para tener certeza de lo que se puede hacer con ella. Recomendamos encarecidamente que se lea su manual de manejo. Una buena calibración entre Biblos y la impresora es esencial en la obtención de una impresión perfecta. Si configuramos, por ejemplo, Biblos para que imprima 35 caracteres por línea, pero la impresora está programada para producir en cada renglón un máximo de cuarenta, el resultado natural es que quede demasiado espacio vacío en el lado derecho. Si por el contrario en Biblos se fija un valor que exceda el parámetro que se aplica en la impresora, veremos que al final de la línea las palabras quedan cortadas y parte de ellas aparece  aislada en la línea siguiente.
Es imperativo entender que la impresora es el último dispositivo que controla la impresión y por tanto es indispensable que haya una buena armonía entre hardware y software.
Los valores correctos podemos obtenerlos asimismo empíricamente mediante la realización de pruebas de impresión. Tenemos en efecto un botón destinado específicamente a llevar a cabo pruebas de impresión.
Para determinar rápidamente los valores correctos, es aconsejable aumentar el número de caracteres por línea y de líneas por página hasta valores superiores a aquellos que se imagine sean los aceptables por nuestra impresora. Así, por ejemplo podemos configurar el número de caracteres por línea a 45 y el número de líneas por página a 35 y hacemos una prueba de impresión con esos valores. La prueba imprime dos líneas de letras, una de las cuales es horizontal y aparece en la parte superior de la hoja  y una vertical que encontramos en el lado izquierdo de la hoja. Para ver cuál es el número realmente aceptable de caracteres por línea contaremos las letras que aparecen impresas en la línea horizontal y este recuento en la línea vertical indicará cuántas líneas podemos configurar.
Es importante tener en cuenta que estos valores indican cuál es el número máximo de caracteres por línea y de líneas por página, incluyendo márgenes, que Biblos pueda regular. La línea horizontal deberá imprimirse siempre cerca del borde superior de la hoja y la vertical debe quedar cerca del borde izquierdo. El último carácter habrá de llegar siempre al borde opuesto.
Es muy conveniente finalmente elegir bien el tipo de hoja que se utilice con la impresora. Si determinados valores se imprimen correctamente y la impresora ya está calibrada para un tipo de hoja, un posible cambio de hoja exigirá una reconfiguración del tipo de hoja en el parametraje de la impresora, lo que obligará igualmente a reconfigurar los caracteres por línea y las líneass por página. En el caso de que efectuemos solo impresiones personales, aconsejamos que se use siempre el mismo tipo de hoja y procuremos no pedir a la máquina cosas innecesariamente complejas.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings.General
</rl>

<ck>
01M10ZIJIUA8VO
</ck>

<in>
0 2708
</in>
