<tt>
Tabelas Braille Padrão
</tt>

<ms>
- Alemão: braille literal para impressão de documentos en alemão;
- Alemão (com abreviaturas integral): braille literal para a impressão de documentos em alemão onde se utiliza símbulos para representar fonemas com mais de uma letra;
- Alfabeto fonético internacional: braille para a impressão de textos em IPA (international phonetic alphabet). o IPA é um alfabeto que os lingüistas utilizam para representar univocamente todos os sons que o aparelho fonético humano é capaz de reproduzir. Trata-se de uma convenção para representar fonética e fonematicamente todas as línguas do mundo;
- Árabe: braille para a impressão de documentos em árabe. Pode ser impressos en caracteres ANSI ou Unicode;
- Biblos: braille literal para o italiano, suportado por Giuseppe di Grande. Baseado no italiano de 1998, porém foram adicionados alguns símbolos e abreviações novas;
- Biblos (8 pontos): semelhante ao braille do Biblos, porém servem para a impressão braille de 8 pontos;
- Catalão: braille literal para o catalão;
- Croata: braille literal para o croata;
- Español: braille literal para a impressão de documentos en español;
- Esperanto: Braille para esperanto. As letras com símbulos diacríticos podem ser impressos utilizando o conhecido método X (se cola esta letra depois da letra correspondente) ou escrevendo os caracteres unicode correspondentes;
- Francês: braille literal para o francês;
- Grego Clássico: braille para textos em grego clássico. Os textos devem estar escritos respeitando a codificação Unicode;
- Grego Clássico (8 pontos): braille literal para grego de 8 pontos;
- Grego Noderno: braille literal para a língua grega atual;
- Inglês: braille literal para o inglês do Reino Unido;
- Inglês (estenográfico): tabela do braille abreviado do Reino Unido. com esta tabela se reduz aproximadamente 25% a quantidade de células necessárias;
- Inglês (código inglês unificado): braille para a língua inglesa. Esta codificação se propõe a unificar os códigos especializados mais usados (matemática e ciencias, música, etc) em um texto literario;
- Italiano (braille 1998): braille literal para o italiano. Se trata da notação braille que foi adaptada na Itália en 1998;
- Italiano  (estenografía Trani 1): braille abreviado para a língua italiana. A estenografía italiana se divide en três níveis, que tem naturalmente graus distintos de redução de espaço e complexidad de símbulos. Trani (umberto Trani) corresponde ao criador deste código nos anos 50 do século XX. Na Itália a estenografía nunca teve muitos seguidores. Com o primeiro nível consegue-se uma redução de espaço de 15% aproximadamente;
- Italiano (estenografía Trani 2): braille estenográfico para o italiano com um nível médio de abreviaturas e complexidadde de símbulos. Com este nível consegue-se uma redução de espaço de aproximadamente 20%;
- Italiano (estenografía Trani 3): braille estenográfico para o italiano com os níveis de abreviatura e complexidad superiores. Permite uma redução de espaço de aproximadamente 25%;
. Italiano (tradicional): braille literal para o italiano. trata-se da codificação que estava vigente na Itália antes de 1998.
- Letras Táteis: Si utiliza esta tabela con un modelo de impressora braille (por exemplo: os da empresa index Braille) Se pode produzir em relevo documentos con letras do alfabeto normal em relevo. Para realizar estas impressões, é indispensável configurar o campo "tipo de braille", que está na lista de parámetros braille para que reconheça letras táteis. Se esta opção não estiver disponível, provavelmente é porquê a impressora configurada não dá suporte a este tipo de impressão;
- Máquina braille: braille útil para imprimir documentos digitados con a máquina Braille virtual; Estes caracteres Braille estão também na tabela do Biblos;
- Matemáticas Braillemat: braille ampliado na impressão de arquivos MTF, produzidos pelo programa de matemática Braillemat;
- Matemáticas LAMBDA (italiano): braille matemático produzido com o software LAMBDA. para a codificação de 6 pontos é necessário  copiar as fórmulas matemáticas no LAMBDA de 6 pontos e colar em um documento do Biblos;
- Matemáticas LAMBDA (italiano 8 pontos): braille matemático produzido com o software LAMBDA. Para a codificação para 8 pontos, as fórmulas  matemáticas deverão ser copiadas no LAMBDA de 8 pontos e coladas em um documento do Biblos;
- Música  BME2: braille para a impressão de arquivos de música exportados do programa braille music Editor;
- Polonês: braille literal para documentos en Polonês;
- Português: braille para a impressão de documentos em português;
- Padrão da impressora: tabela que não efetua nenhuma tradução Braille e permite que a impressora interprete os  ccódigos;
- Romano: braille literal para a impressão de documentos en romano;
- Russo: braille literal para a impressão de documentos en russo;
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleMain
</rl>

<ck>
01NIDVY27NP2FW
</ck>

<in>
2843 0
</in>
