<tt>
Modificación de un prefijo braille
</tt>

<ms>
Esta ventana permite modificar los prefijos braille. En el menú de edición se digitan los puntos que contiene el prefijo. Pueden usarse cifras entre 0 y 8, que corresponden a cada uno de los puntos braille. Además, es importante tener en cuenta que los prefijos pueden ocupar solo una celdilla o más de una. Si queremos crear un prefijo con varias celdillas hay que poner un espacio separador de los números de cada celdilla. También podemos borrar un prefijo y para ello hemos de suprimir todo su contenido. Por el contrario, si nuestro deseo es crear una celdilla braille vacía, hemos de poner un 0. Si se usan también los puntos 7 y 8, se crea entonces un prefijo de braille de 8 puntos. En este caso, hemos de asegurarnos de que la impresora que utilicemos soporte el braille de 8 puntos, y si es así, hemos de configurarla para ello.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleTable.General
</rl>

<ck>
004C5A80KTLYCD
</ck>

<in>

</in>
