<tt>
La pestaña "general"
</tt>

<ms>
Esta pestaña contiene todos los parámetros generales de la impresión. Estos parámetros se memorizan siempre en el perfil de configuración elegido, lo que implica que se mantienen para todos los documentos cargados.

- Perfil parámetros: esta casilla contiene los perfiles disponibles para la memorización de parámetros. hay 26 perfiles; a ellos se puede llegar pulsando en el teclado la letra correspondiente. Si se cambia el perfil, automáticamente los parámetros serán los del nuevo. El cambio de perfil puede realizarse también en el transcurso de la impresión braille o de gráficos táctiles. Los perfiles solo están presentes en la versión "professional";
- Restaurar: este botón posibilita la restauración de los parámetros braille a los valores originales del perfil elegido o a los originales del programa. Aparece un menú contextual nuevo en el que podemos elegir el tipo de restauración."Restaurar parámetros" sirve para reponer los valores originales. Si está activada la casilla "predeterminadas", debemos entender que los valores originales son todos los parámetros memorizados en el perfil seleccionado. Si está desactivada la casilla "predeterminadas", hemos de considerar que valores originales son los parámetros vinculados al documento cargado. "Reiniciar parámetros" repone todos los valores originales del programma;
- Nombre del perfil: campo de edición en el que se puede insertar una descripción del perfil elegido. Esta descripción aparece al lado de la letra del perfil. Este campo solo está disponible en la versión "professional";
- Impresora braille: indica qué impresora empleamos como periférico en la impresión braille. En esta casilla aparece una lista de los controladores de todas las impresoras instaladas en el sistema. Si ahí no está el controlador de nuestra impresora, eso significa que existe algún problema de instalación. Recomendamos que se consulte el manual de nuestra impresora para obtener  información detallada de como instalarla;
- Páginas por hoja: en esta casilla se elige el número de páginas por hoja que puede imprimir nuestra impresora braille. Téngase en cuenta que hemos de entender siempre como página una cara sola de la hoja. Si nuestra impresora permite la impresión de interpunto (en el anverso y en el reverso de la hoja), habremos de poner el parámetro 2;
- Modelo de braille: en esta casilla elegimos el modelo braille de nuestra impresora. Si no hay un modelo para nuestra impresora, es posible optar por un modelo genérico, ("generic"), que tenga la codificación braille configurada en nuestra impresora. Si se desconoce cuál es la codificación braille de nuestra impresora, es posible descubrirla empíricamente mediante la realización de pruebas de impresión. Si se opta por un modelo específico, se utilizarán a fondo las características de nuestra impresora;
- Tipo de braille: esta casilla está en función del tipo de braille elegido. En el caso de los modelos genéricos, no está disponible. En todos los modelos específicos, la opción por defecto posibilita emnplear las configuraciones aplicadas en la impresora, y en las otras opciones es posible usar los parámetros avanzados de impresión;
- Tipo gráficos: en los casos en que está disponible, es posible elegir en esta casilla la modalidad gráfica con la que van a imprimirse los gráficos táctiles;
- parámetros avanzados: Este botón posibilita el ingreso en la ventana de parámetros específicos de impresión de la impresora braille. Los parámetros avanzados dependen del modelo elegido. Solo se utilizan los parámetros avanzados de impresión si se elige un tipo de braille distinto del que va por defecto;
- Caracteres por línea: para realizar impresiones braille correctas, es indispensable especificar el número de caracteres por línea que se hayan fijado en nuestra impresora braille. Es posible igualmente averiguar empíricamente este valor sirviéndose del botón destinado a las pruebas de impresión;
- Líneas por página: para llevar a cabo impresiones braille correctas es indispensable especificar el número de líneas por página fijadas en nuestra impresora braille. También puede obtenerse este valor empíricamente valiéndose del botón para efectuar una prueba de impresión;
- Tipo de final de página: posibilita el modo de empleo del final de página. Es posible optar por no marcar el fin de página, usarlo para cada página o señalar solo el final del documento;
- Prueba braille: este botón permite comprobar cuáles han de ser los parámetros mediante la realización de una prueba de impresión braille. Estas pruebas permiten igualmente determinar el número de caracteres por línea y líneas por página. en la hoja braille en los lados superior e izqierdo se imprimirán las letras del alfabeto, que permitirán fijar los márgenes de la impresora, los caracteres por renglón y los renglones por página;
- Anchura del gráfico: En esta casilla es posible elegir la anchura en puntos táctiles de la zona gráfica. Tiene asociado un menú contextual en el que hay comandos para la consecución automática de la anchura correcta;
- Altura del gráfico: Esta casilla posibilita la elección en puntos táctiles de la zona gráfica. Tiene asociado un menú contextual con comandos para la obtención automática de la altura correcta;
- Qantidad final de página: determinación del número de finales de página que deben seguir al final de la impresión de un gráfico táctil. Este valor es útil si se imprimen gráficos táctiles mediante los modelos genéricos, o también en el caso de impresoras en las que es necesario emplear el final de página para cambiar de hoja;
- Prueba gráfica: este botón permite hacer una prueba de impresión de un gráfico táctil. Imprime un rectángulo delimitativo de la zona a emplear en la hoja. Si el rectángulo no es perfecto, o si tiene un lado o más de uno más pequeños en la hoja es preciso manipular la anchura y la altura del gráfico.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings.General.Models
TBiblosBrailleSettings.General.Settings
TBiblosBrailleSettings.General.Graphics
TBiblosBrailleSettings.General.Printers
TBiblosBrailleSettings.General.Advanced
TBiblosBrailleSettings
</rl>

<ck>
00AN6RL5N18XAL
</ck>

<in>
5830 5697
</in>
