<tt>
Configuraciones específicas de algunas impresoras braille
</tt>

<ms>
En esta ventana de ayuda hay información útil para configurar algunos modelos de impresoras braille.

IMPRESORAS ET Y CONFIGURACIÓN CÓDIGOS

Con objeto de utilizar correctamente el modelo braille de las impresoras ET (Enabling Technologies), es necesario asegurarse de haber configurado bien nuestra impresora para recibir los códigos de escape. Esta operación se lleva a cabo solo una vez:

* encender la impresora y esperar a que se realice el proceso de puesta en marcha
Cuando la impresora esté lista emitirá un tema musical;

* pulsar la tecla OL, para poner la impresora OffLine. La tecla OL está situada en el teclado de la impresora, arriba a la derecha;

* digitar las secuencias de teclas en el teclado de la impresora, según se indica a continuación. La tecla "intro" está marcada con la letra "E". No hay que omitir el punto de separación.

* digitar 0.1E - Se entra en el primer setup de parámetros, que normalmente es el que se emplea. Si se usa otro número de setup, habrá que substituir 1 con el número de setup deseado;

* digitar 23.1E - Se configura la impresora para que reconozca los códigos de escape;

* digitar 1.1E - Se guardan los parámetros y la impresora vuelve a estar operativa.
La impresora está ahora en condiciones de recibir los códigos que sirven en la impresión braille y de gráficos táctiles. Es, pues, posible utilizar todas las configuraciones básicas y avanzadas que brinda Biblos.

zzz
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings.General
</rl>

<ck>
00D5H5A2YCHYYA
</ck>

<in>
1443 1334
</in>
