<tt>
Inserire un arco
</tt>

<ms>
Finestra guidata per inserire un arco nel grafico tattile. L'arco viene tracciato ricavandolo dall'ellisse di cui è parte. È necessario inserire le coordinate del centro dell'ellisse, la lunghezza dei due semiassi, orizzontale e verticale, e i gradi di partenza e di arrivo dell'arco.

- Coordinate del centro dell'ellisse X e Y: coppia di valori che indicano il punto centrale dell'ellisse.
- Lunghezza dei raggi Rx e Ry: lunghezza del semiasse orizzontale e del semiasse verticale.
- Gradi di partenza e arrivo dell'arco: valori espressi in gradi da dove l'arco parte e arriva percorrendo la circonferenza dell'ellisse in senso orario.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleGeometry
</rl>

<ck>
01VL27IYBAXIX1
</ck>

<in>
641 0
</in>
