<tt>
Las instrucciones de flag
</tt>

<ms>
Las instrucciones que activan o desactivan algunas características del código braille o que cumplimentan algunas acciones, si la condición es Verdadero, comienzan siempre con la letra X (X mayúscula). Para que estas instrucciones se ejecuten correctamente, es necesario que el intérprete de los comandos llegue a ellas y no sea interrumpido antes de eso (cortocircuito). Si se utilizan estas instrucciones, es muy útil encerrar las demás en un bloque  "(...)". Ponemos a continuación todas las instrucciones disponibles.

- X1 - Adscribe 1 carácter
Este flag permite trasladar a la posición anterior a algunos prefijos (de número y de mayúscula) la primera celdilla braille del código. Si, por ejemlo, el código incluye la secuencia braille  "1 123", y la preparación del documento activa para el código también el prefijo de número "1 123", el resultado final del código braille  será "1 3456 123", puesto que la celdilla braille "1" será colocada antes del prefijo de número.

- X2 - Adscribe 2 caracteres
Este flag permite trasladar a la posición anterior a algunos prefijos (de número y de mayúscula) las dos primeras celdillas del código. Si, por ejemplo, el código tiene la secuencia braille  "1 12 123" y la preparación del documento activa para el código igualmente el prefijo de número  "3456", el resultado final del código braille será  "1 12 3456 123", puesto que las dos primeras celdillas braille "1 12" serán colocadas antes del prefijo de número.

- Xc - Excluir el signo de mayúscula
Este flag permite que se oculte la presencia del prefijo de mayúscula.

- Xn - Excluir el signo de número
Este flag permite ocultar la presencia del prefijo de número.

- Xb - Código salto
Durante la preparación del documento, si el código braille donde se usa este flag está al final de línea, el renglón se subdivide al lado del código. En caso contrario, la preparación intenta partir las palabras o la detección de un espacio útil.

- Xd - Código duplicación
En el transcurso de la preparación si el código braille donde se usa este flag cae al final del renglón, el código se coloca también en el renglón nuevo, lo que implica que está duplicado.

- Xu - Flag de unión
Se trata de un flag suplementario a la instrucción IU (índice unible al flag). La instrucción IU es muy útil para eliminar el espacio o los espacios entre palabras. Hay más información sobre este punto en el capítulo siguiente.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleTableCode.Language.Index
TBiblosBrailleTableCode.Language.Sillables
TBiblosBrailleTableCode.Language
</rl>

<ck>
013Z0ZZQRE6SMX
</ck>

<in>
0 2373
</in>
