<tt>
Insérer une ellipse
</tt>

<ms>
Fenêtre pilotée pour insérer une ellipse dans le graphique tactile. Il faut insérer les coordonnées du centre de l'ellipse et la longueur des deux demi-axes, horizontal et vertical. Les demi-axes sont les segments qui vont du centre de l'ellipse jusqu'à la courbe de son périmètre.

- Coordonnées du centre de l'ellipse X et Y: couple de valeurs qui indiquent le point central de l'ellipse. 
- Longueur des rayons Rx et Ry: longueur du demi-axe horizontal et du demi-axe vertical.

L'instruction vectorielle pour l'ellipse est: Ellipse(X,Y,Rx,Ry)
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleGeometry
</rl>

<ck>
01QAEAF3UK26ZF
</ck>

<in>
546 0
</in>
