<tt>
Intervallo di pagine da stampare
</tt>

<ms>
Dopo aver preparato il documento per la stampa braille, è possibile scegliere se stampare tutte o parte delle pagine che lo compongono. Tale scelta si effettua da una casella combinata utilizzando il mouse o le frecce verticali. Le scelte possibili sono:
- Tutte le pagine del documento. vengono stampate tutte le pagine braille del documento. Il totale di pagine, grafici e fogli viene indicato nel campo al di sotto (successivo) della casella;
- Sequenza manuale di pagine: nel campo successivo è possibile scrivere manualmente le pagine che si desidera stampare. Per ulteriori informazioni leggere il relativo aiuto;
- Scelta dell'intervallo di pagine: da due controlli spinbox è possibile scegliere l'intervallo di pagine da stampare. L'intervallo è costituito dalla pagina iniziale e dalla pagina finale che si desidera stampare;
- Scelta dell'intervallo di fogli: anziché scegliere le singole pagine, in questi campi spin è possibile scegliere da quale foglio a quale foglio stampare. Per foglio si intende il foglio di carta braille contenente una o più pagine. Un foglio stampato fronte-retro, per esempio, contiene due pagine;
- Scelta del fascicolo di fogli: in questi campi spin è possibile scegliere il numero di fascicolo da stampare, e di quanti fogli deve essere composto il fascicolo;
- Pagine appartenenti al layout: da una casella combinata è possibile scegliere il layout di cui stampare le pagine. Questa modalità è disponibile se il documento possiede dei layout.
</ms>

<rl>
TBiblosBraillePrint.interval.pages
TBiblosBraillePrint
</rl>

<ck>
01GHB16S7X6VKI
</ck>

<in>
1010 0
</in>
