<tt>
Istruzioni di Indice
</tt>

<ms>
Le istruzioni che muovono l'indice iniziano sempre con la lettera "I" (I maiuscola). Affinché possano essere eseguite, è necessario che l'interprete dei comandi arrivi su di esse, e non venga interrotto prima (corto circuito). Alcune istruzioni vengono eseguite sempre, per altre necessita che lo stato della condizione sia true.
</ms>

<rl>
</rl>
