<tt>
La scheda Dattilobraille
</tt>

<ms>
Questa scheda contiene le configurazioni per l'uso della dattilobraille. Queste impostazioni sono memorizzate come impostazioni braille in generale, cioé mantenute come impostazioni per qualsiasi documento.

- Tipo di dattilobraille: campo di scelta del tipo di dattilobraille da utilizzare. Per i tasti da premere leggere più avanti;
- Modalità dattilobraille: campo di scelta del modo di digitazione da utilizzare. Può essere utilizzata la digitazione immediata, dove si premono contemporaneamente tutti i tasti dei punti braille da formare e al loro rilascio il carattere braille viene immediatamente digitato; la digitazione con ritardo, dove si possono premere i tasti in differita, entro il ritardo impostato, e dopo il periodo di ritardo la cella viene digitata automaticamente; la digitazione con conferma, dove i tasti si premono contemporaneamente o sequenzialmente nei tempi voluti e la cella viene digitata solo dopo aver premuto la barra spaziatrice;
- Ritardo di digitazione: valore espresso in millisecondi per rallentare la digitazione dei punti. Questo valore viene utilizzato nella seconda modalità di digitazione;
- Tipo di carattere: questo pulsante descrive e permette di scegliere il tipo di carattere utilizzato per la digitazione con dattilobraille. Mantenendo il tipo di carattere predefinito, la dattilobraille scriverà i caratteri utilizzando il carattere corrente di digitazione, con cui probabilmente nei vecchi sistemi le celle braille non saranno mostrate correttamente. Se nel sistema non è presente alcun carattere di visualizzazione delle celle braille, è consigliabile installarne uno. A questo scopo, nella cartella di installazione di Biblos è presente una sottocartella contenente un font adatto. Se si vuole reimpostare il tipo di carattere predefinito, è necessario cliccare questo pulsante tenendo premuto il tasto CTRL.

Il tipo di dattilobraille consente di scegliere con quali tasti digitare i punti braille.
- Due mani: il tasto di immissione è la barra spaziatrice, gli otto tasti associati ai punti sono: F=1 D=2 S=3 J=4 K=5 L=6 A=7 Ò=8;
- Mano sinistra: il tasto di immissione è la barra spaziatrice, gli otto tasti associati ai punti sono: F=1 D=2 S=3 R=4 E=5 W=6 A=7 Q=8;
- Mano destra: il tasto di immissione è la barra spaziatrice, gli otto tasti associati ai punti sono: J=1 K=2 L=3 U=4 I=5 O=6 Ò=7 P=8;
- Tastierino numerico: tutti i tasti appartengono al tastierino numerico, che deve essere attivato. Il tasto di immissione è lo 0, mentre i tasti per i punti braille sono i relativi numeri.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings
</rl>