<tt>
Impostazioni dello scanner
</tt>

<ms>
Biblos utilizza le periferiche scanner per acquisire immagini. Le tecnologie utilizzate sono WIA 2.0 (Windows Image Acquisition) e Twain. La finestra delle impostazioni dello scanner consente di configurare la periferica da cui acquisire immagini.

- Periferica scanner: casella che mostra le periferiche scanner presenti nel sistema. Vengono mostrati solo gli scanner accesi, pertanto prima delle impostazioni è necessario accendere lo scanner che si intende configurare;
- Area di scansione: casella che mostra un elenco di formati predefiniti per l'acquisizione. Se si sceglie il formato personalizzato, si attivano altri quattro campi in cui inserire manualmente le dimensioni dell'area di acquisizione;
- Dimensioni personalizzate: quattro campi che si attivano se si sceglie l'area di scansione personalizzata. I quattro campi corrispondono ai lati dell'immagine da acquisire;
- Tipo qualità: risoluzione con cui effettuare l'acquisizione. La casella mostra alcune risoluzioni predefinite. Più alto è il valore migliore sarà la qualità dell'immagine acquisita. La risoluzione è espressa in DPI (Dot Per Inches - Punti per pollice);
- Tipo colori: casella da cui si sceglie se acquisire immagini a colori, in toni di grigio o in bianco e nero;
- Luminosità: casella per aumentare o diminuire la luminosità di acquisizione. I valori sono espressi in percentuale e vanno da 100 a -100. La luminosità è regolata direttamente dalla periferica scanner;
- Contrasto: casella per aumentare o diminuire il contrasto di acquisizione. I valori sono espressi in percentuale e vanno da 100 a -100. Il contrasto è regolato direttamente dalla periferica scanner;
- Evidenzia scuri: casella per evidenziare i colori scuri dell'immagine acquisita. I valori sono espressi in percentuale e vanno da 0 a 100. L'evidenziazione è applicata via software, quindi non dipende dalla periferica scanner;
- Evidenzia chiari: casella per evidenziare i colori chiari dell'immagine acquisita. I valori sono espressi in percentuale e vanno da 0 a 100. L'evidenziazione è applicata via software, quindi non dipende dalla periferica scanner;
- Rotazione: casella per scegliere se ruotare l'immagine acquisita. La rotazione è sempre in senso orario. La rotazione è applicata via software, quindi non dipende dalla periferica scanner.
</ms>

<rl>
</rl>

<ck>
01QM1MXNFFM1ZI
</ck>

<in>
2282 0
</in>
