<tt>
Inserire un quadrato
</tt>

<ms>
Finestra guidata per inserire un quadrato nel grafico tattile. È necessario inserire un solo vertice del quadrato e la lunghezza di un lato.

- Coordinate dell'angolo in alto a sinistra X e Y: coppia di valori che indicano il vertice in alto a sinistra del quadrato.
- Lato L: Valore che indica la lunghezza del lato del quadrato.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleGeometry
</rl>

<ck>
01E8VXUZ25IXLN
</ck>

<in>
333 0
</in>
