<tt>
Configurações Específicas de Algumas Impressoras Braille
</tt>

<ms>
Este tópico contém informações de como configurar alguns tipos de impressora Braille.



Impressoras ET e seus códigos de configuração

Para utilizar as impressoras da ET (Enabling Technologies) corretamente, é necessário habilitar na impressora o recebimento de códigos escape: É preciso fazer isto apenas uma vez:stampante 



* Ligue a impressora e aguarde a conclusão do processo de inicialização.
Quando a impressora estiver pronta, ela emitirá um tom musical;

* Pressione a tecla "OL", para deixar a impressora off-line. A tecla "OL", é a primeira tecla do canto superior direito do teclado da impressora;

* Digite no teclado da impressora a sequência como informado abaixo. A tecla "Enter" está marcada com a letra "E". nos comandos é necessário digitar o ponto final".".

* Digite 0.1E - para entrar no menu de configuração 1, que geralmente é o utilizado por padrão. Se você utilizar outro menu de configurações, substitua o menu 1 pelo que você usa;

* Digite 23.1E - Para habilitar o reconhecimento dos comandos escape;

* Digite 1.1E para salvar as configurações e reiniciar a impressora.

Agora a impressora está pronta para receber os comandos que são usados na impressão braille e de gráficostáteis. 
É possível utilizar todas as configurações oferecidas pelo Biblos.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings.General
</rl>

<ck>
00D5H5A2YCHYYA
</ck>

<in>
1242 0
</in>
