<tt>
Inserir uma imagem tátil
</tt>

<ms>
A janela para inserir uma imagem tátil permite-lhe escolher alguns parâmetros úteis para a conversão de uma imagem normal para uma imagem tátil. Esta janela é essencial para uma correta transformação das imagens.
Esta janela de entrada aparece depois de escolher um arquivo com uma imagem ou depois de adquirir uma imagem do scanner.
A superfície da janela é ocupada principalmente por uma caixa, na qual a visualização do gráfico tátil é mostrada. Além disso, uma barra de status mostra os valores de densidade e fragmentação, semelhantes aos descritos na janela principal de gráficos táteis. Para atualizar o painel e a barra de status, clique no botão Aplicar.

localização
A posição é útil para escolher de qual ponto do gráfico tátil a imagem deve começar. A posição é expressa em um ponto, dado pelas coordenadas X e Y. O ponto está sempre no canto superior esquerdo, então a imagem sempre se estenderá para a direita e para baixo. Por exemplo, para imprimir a imagem a partir do canto superior esquerdo da folha, o ponto inicial estará nas coordenadas X 0 e Y 0.

tamanho
O tamanho é útil para escolher a largura e a altura da imagem tátil. Dado o pequeno tamanho da área tátil, comparado com a resolução de uma imagem normal, os pontos de uma imagem tátil serão quase sempre uma redução dos pontos reais da imagem inicial.
O tamanho é expresso em largura e altura. Além disso, há uma caixa para manter as proporções da imagem. Se esta caixa estiver marcada, a alteração de uma das dimensões refletirá sempre na outra, para manter as proporções. Se a caixa estiver desativada, a largura e a altura serão campos independentes.

reversão
As inversões horizontais e verticais são caixas úteis quando você deseja inverter a imagem em uma ou nas duas direções.

negativo
A caixa para inverter as cores da imagem é útil quando você deseja tornar as cores da imagem negativas. O negativo inverte as cores da imagem, claro com escuro, escuro com luz. Se a imagem estiver muito escura, usando alguns filtros, é útil colocar a imagem em negativo para reduzir a densidade. Um exemplo pode ser dado por imagens noturnas, em que o céu ou outras partes são pretas.

Pontos isolados
Na conversão em tátil, pontos isolados individuais podem aparecer, isto é, eles não são combinados com outros pontos táteis. A caixa para remover pontos isolados serve para removê-los e tornar a imagem menos irregular.

rotação
A imagem pode ser girada em 90 °, 180 ° e 270 °. A rotação é diferente da inversão dos pontos, porque a imagem não é espelhada, mas na verdade é girada. Os graus de rotação são sempre no sentido horário.

brilho
O brilho serve para clarear ou escurecer as cores da imagem. O valor expresso nesta caixa é sempre em porcentagem, positivo ou negativo. Uma porcentagem negativa escurece os pontos, positiva limpa-os.

Redução de cor
A caixa com o tipo de redução de cor é um campo indispensável para criar boas imagens táteis. Geralmente as imagens têm uma quantidade alta de cores. Em vez disso, uma imagem táctil é geralmente formada por apenas duas cores, expressão do relevo e superfícies planas. As cores escuras produzem pontos levantados, aqueles pontos abaixados claros. A redução de cores é essencial para detectar quais pontos da imagem devem ser levantados ou abaixados.
A redução de cores possui vários filtros, que são usados ​​para converter as cores da imagem de origem em pontos táteis. As pessoas observadas podem visualizar a imagem tátil que será produzida, usando o botão Aplicar e observando a imagem tátil que aparecerá em uma caixa grande. Pessoas cegas podem usar a barra de status, que contém os valores de densidade e fragmentação da imagem tátil. É inevitável que os cegos, para produzir gráficos táteis de boa qualidade, sempre verifiquem o resultado final imprimindo o gráfico táctil. Normalmente, antes de alcançar um bom resultado, você precisará imprimir o gráfico táctil várias vezes, até encontrar o mais satisfatório.

Os filtros disponíveis são estes:
- tons de cinza
- preto e branco simples
- Rastreio preto e branco
- desenho a lápis
- desenho da caneta
- Detecta bordas

Cada filtro tem suas próprias configurações específicas, que aparecem quando selecionadas. As características de cada filtro serão tratadas separadamente nos sub-capítulos desta página.

aplicar
O botão Aplicar é essencial para simular a imagem tátil, de acordo com os parâmetros escolhidos. Quase em tempo real, a caixa ao lado mostrará a imagem tátil e a barra de status os valores atualizados de densidade e fragmentação. Normalmente, este botão pode ser clicado
</ms>

<rl>
TBiblosImageTactile.GrayScale
TBiblosImageTactile.BlackWhite
TBiblosImageTactile.Dithering
TBiblosImageTactile.PencilDrawing
TBiblosImageTactile.PenDrawing
TBiblosImageTactile.BorderDrawing
TBiblosBrailleGeometry
</rl>

<ck>
00AT0UGDP9WFIX
</ck>

<in>
0 0
</in>
