<tt>
La pestaña avanzadas
</tt>

<ms>
En esta pestaña tenemos opciones avanzadas. Estas opciones están memorizadas solo en el perfil de configuraziones y en ingún caso en el documento cargado.

- Número de procesadores: en esta casilla se elige cuántos procesadores intervendrán simultáneamente en la preparación de los documentos. Se trata de un parámetro útil en los ordenadores con procesador multinúcleo a fin de utilizar plenamente su potencia de cálculo y acelerar los tiempos de preparación. En los procesadores mononúcleo a veces es más eficaz fijar el valor en 1, ya que en algunos casos con valores superiores la preparación puede resultar más lenta. Es aplicable la regla de fijar este campo multiplicando  por 4 los núcleos del propio procesador (16 para uno de cuatro núcleos, 8 para uno de 2, etc.);
- Empeño procesador: en esta casilla se elige el grado de implicación que tendrá el procesador en la preparación del documento braille;
- Transferencia datos: en esta casilla se elige el modo cómo Biblos manda los datos a la impresora (páginas de una en una o todo el bloque a la vez(;
- Señalación de posibles caracteres no transcritos: si en la preparación del documento resulta que hay algún carácter que no tenga correspondencia en la tabla braille elegida, la activación de esta casilla permite a Biblos señalar el número de caracteres no traducidos. Los caracteres no reconocidos se indican con un signo braille especial, que puede personalizarse en las propiedades de cada una de las tablas braille. La ventana muestra qué caracteres no han sido traducidos;
- Código de final de línea: en esta casilla se ponen los códigos de control indicativos de final de línea. En este campo podemos utilizar el marcador  especial "^". Habitualmente, los códigos de final de línea son el CR (retorno de carro -carriage return-) y el lf (salto de línea -line feed-ínea), que son los ASCII 13 y 10. Si es necesario, en este campo pueden modificarse. Al efecto, bastará introducir libremente la secuencia de códigos que se desee. para no utilizar ningún código de final de línea, basta con suprimir el contenido de este campo. El código predeterminado es  "^13^10";
- Código de final de página: en esta casilla puede configurarse el código de final de página. Normalmente el código de final de página es el FF (salto de página -form feed-), el valor ASCII 12. Al igual que en el campo precedente también aquí es posible marcar una secuencia cualquiera de caracteres y utilizar también el marcador  "^". El código predeterminado es el  "^12";
- Codificación de vista previa: en esta casilla se elige la codificación genérica que ha de usarse en la vista previa braille. La forma concreta de los signos será útil en su lectura en la línea braille.
- Imprimir la tabla de caracteres braille: este botón imprime los códigos braille de la impresora propia. Esta función solo resulta útil cuando la codificación braille fijada en la impresora propia no corresponda a ningún modelo braille configurable en Biblos. la lista de códigos braille servirá para configurar un modelo nuevo braille y a tal fin habrá que ponerse en contacto con Biblos.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings
</rl>

<ck>
016B5512DAR2II
</ck>

<in>

</in>
