<tt>
Paramètres du scanner
</tt>

<ms>
Biblos utilise les périphériques scanner pour numériser des images. La technologie utilisée est WIA 2.0 (Windows Image Acquisition), qui permet l'acquisition d'images dès Windows Vista. La fenêtre des paramètres du scanner permet de configurer le périphérique pour numériser des images.

- Périphérique scanner: case qui affiche les périphériques scanner disponibles dans le système. Seuls les scanner allumés sont relevés, il faudra donc vérifier que le scanner installé soit allumé avant de procéder à sa configuration;
- Zone de scannérisation: case qui affiche une liste de formats disponibles pour la numérisation. Si on choisit le format personnalisé, on va activer quatre autres champs où insérer manuellement les dimensions de la surface d'acquisition;
- Dimensions personnalisées: quatre champs qui s'activent si on choisit la zone de numérisation personnalisée. Les quatre champs correspondent aux côtés de l'image à acquérir;
- Type de qualité: définition avec laquelle effectuer la numérisation. La case affiche des définitions par défaut. Plus haute est la valeur, meilleur sera la qualité de l'image numérisée. La définition est en DPI (Dot Per Inches - Points par pouce);
- Type de couleurs: case d'où on choisit si numériser des images en couleurs, en tons de gris ou en noir et blanc;
- Luminosité: case pour augmenter ou diminuer la luminosité de numérisation. Les valeurs sont en pourcentage et elles vont de 100 à -100. La luminosité est règlée directement par le périphérique scanner;
- Contraste: case pour augmenter ou diminuer le contraste de numérisation. Les valeurs sont en pourcentage et elles vont de 100 à -100. Le contraste est règlé directement par le périphérique scanner;
- Faire ressortir les foncés: case pour faire ressortir les couleurs foncées de l'image numérisée. Les valeurs sont en pourcentage et elles vont de 0 à 100. La mise en évidence è est appliquée via logiciel, et elle ne va donc pas dépendre du périphérique scanner;
- Faire ressortir les clairs: case pour faire ressortir les couleurs claires de l'image numérisée. Les valeurs sont en pourcentage et elle vont de 0 à 100. La mise en évidence est appliquée via logiciel, et elle ne va donc pas dépendre du périphérique scanner;
- Rotation: case pour choisir si faire tourner l'image numérisée. La rotation se fait toujours en sens horaire. La rotation est appliquée via logiciel, et elle ne va donc pas dépendre du périphérique scanner.
</ms>

<rl>
</rl>

<ck>
00YPN74CUZ3Z7Z
</ck>

<in>
2418 454
</in>
