<tt>
Variables dans les en-têtes
</tt>

<ms>
Dans les en-têtes et Bas de page il est possible d'utiliser quelques variables, qui pendant l'impression  seront remplacées par les véritables valeurs. La liste complète des variables s'obtient en pressant la touche du menu contextuel ou en cliquant avec la touche droite de la souris  dans le texte de l'En-tête ou du Bas de page.

Voici les variables:
-- %BP : variable de page braille en décimal. Pendant l'impression elle est remplacée  par le numéro de page braille;
-- &BP : variable de page braille, mais en chiffre romain;
-- %PP : variable de page en noir en numéro décimal. Elle est remplacée par le numéro de page en noir du document imprimé avec Biblos;
-- &PP : variable de page en noir, mais en chiffre romain;
-- %RP : variable de page réelle en numéro décimal. La page réelle est un numéro spécial de page qui se réfère à la page réelle du livre papier d'où il a été tiré le document;
-- &RP : variable de page réelle, mais en chiffre romain;
-- %RN : variable de la page réelle suivante en décimal. Si dans la même page braille se trouve un changement de page réelle, cette variable affiche la nouvelle valeur;
-- &RN : variable de la page réelle suivante, mais en chiffre romain;
-- %PH : variable d'indication philologique. Vu que les indications philologiques sont formées par des valeurs textuelles, cette variable est disponible uniquement sous cette forme;
-- %FL et %LL : ces deux variables sont remplacées respectivement par les trois premiers caractères de la première ligne de la page et par les trois premiers caractères de la dernière ligne;
-- %FP et %LP : ces deux variables sont remplacées respectivement par les trois premiers caractères du premier paragraphe de la page et par les trois premiers caractères du dernier paragraphe;
-- %FM et %LM : ces deux variables sont remplacées respectivement par les trois premiers caractères du premier puce et numéro  de la page et par les trois premiers caractères du dernier puce et numéro.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings.Headers
</rl>

<ck>
011FTX6SKV5L1I
</ck>

<in>
1972 0
</in>
