<tt>
Insérer un carré
</tt>

<ms>
Fenêtre pilotée pour insérer un carré dans le graphique tactile. Il faut insérer un seul sommet du carré et la longueur d'un côté.

- Coordonnées de l'angle en haut à gauche X et Y: couple de valeurs qui indiquent le sommet en haut à gauche du carré.
- Côté L: Valeur qui indique la longueur du côté du carré.

L'instruction vectorielle du carré est: Square(X,Y,L)
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleGeometry
</rl>

<ck>
0018MWTFSCCPDM
</ck>

<in>
354 0
</in>
