<tt>
Insérer une ligne
</tt>

<ms>
Fenêtre pilotée pour insérer une ligne dans le graphique tactile. Il faut insérer les coordonnées de départ et d'arrivée de la ligne:

- Coordonnées du point de départ X1 et Y1: couple de valeurs qui indiquent depuis quel point doit partir la ligne à tracer;
- Coordonnées du point d'arrivée X2 et Y2: couple de valeurs qui indiquent jusqu'à quel point doit arriver la ligne à tracer.
Pour la définition de point lire l'aide en ligne au sujet de l'insertion d'un point.

L'instruction vectorielle de la ligne est: Line(X1,Y1,X2,Y2)
</ms>

<rl>
TBiblosGeometryDot
TBiblosBrailleGeometry
</rl>

<ck>
01HBXY23298WC5
</ck>

<in>
537 0
</in>
