<tt>
Configurations spécifiques de certaines imprimantes braille
</tt>

<ms>
Cette aide contient des informations utiles pour configurer certains modèles d'imprimantes braille.


IMPRIMANTES ET ET VALIDATION DES CODES
Afin de pouvoir utiliser correctement le modèle braille des imprimantes ET (Enabling Technologies), il faut s'assurer d'avoir validé son imprimante à recevoir les codes escape. Cette opération s'effectue une seule fois:
* allumer l'imprimante et attendre la fin de la procédure d'allumage. Quand elle sera prête, l'imprimante s'annoncera avec un thème musical;
* presser la touche OL, pour mettre l'imprimante en modalité OffLine. La touche OL se trouve sur le clavier de l'imprimante en haut à droite;
* taper les séquences de touches sur le clavier de l'imprimante, ainsi comme indiqué de suite. La touche ENTER est marqué par la lettre E. Le point de séparation ne doit pas être omis;
* taper: 0.1E - On va accéder au premier setup de paramètres, normalement celui utilisé. Si on utilise un autre numéro de setup, remplacer 1 avec le numéro de setup désiré;
* taper 23.1E - On active l'imprimante à reconnaître les codes escape
* taper: 1.1E - On enregistre les paramètres et l'imprimante va revenir opérationnelle.
Maintenant l'imprimante peut recevoir  les codes utiles pour l'impression braille et tactile. Désormais on pourra se servir de toutes les configurations de base et avancées mises à disposition par Biblos.


IMPRIMANTE PORTA THIEL

Imprimer les paramètres de configuration
À imprimante éteinte presser les touches 2 et 3, formfeed et park (les laisser enfoncés)
Allumer l'imprimante
Quand on entend un premier son relâcher la touche 3 (park)
Quand on entend un deuxième son relâcher la touche 2 (formfeed)

Simple ou double face
Mettre le papier dans l'imprimante
Allumer l'imprimante
Attendre que les têtes d'impression soient revenues tout à gauche
Presser le bouton 3 jusqu'à entendre 
a. Un beep pour sélectionner l'impression à simple face
b.- Due beep pour sélectionner l'impression à double face


IMPRIMANTE PUMA VI
Cette imprimante utilise des codes de fin de ligne et de fin de page différents des standard. Il faudra donc ouvrir les Paramètres braille, onglet Avancées et configurer:
Code de fin de ligne: ^$81
Code de fin de page: ^$83
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings.General
</rl>

<ck>
00D5H5A2YCHYYA
</ck>

<in>
2215 274
</in>
