<tt>
Elección del modelo correcto de impresión
</tt>

<ms>
Cada impresora braille posee varias tablas internas de códigos braille para diferentes lenguas. Biblos no utiliza precisamente esas, pues son demasiado restrictivas. Para un software muy evolucionado como Biblos, lo ideal sería que cada impresora se limitase a producir lo que se le indica. Sería bueno operar con una impresora ignorante que no adoptase por sí misma ninguna decisión en materia de códigos. Por desgracia la característica de ser tontas en cuanto a códigos es un privilegio que comparten pocas y eso implica que softwares como el nuestro deben afrontar la problemática de la codificación braille. Biblos por eso ha introducido los denominados modelos braille, los controladores genéricos específicos de codificación para comunicarse con las impresoras.

Biblos está en condiciones de poder trabajar con cualquier impresora, ya sea muy actual o muy antigua, siempre que esos dispositivos estén instalados correctamente en el sistema operativo. Para satisfacer esta exigencia hemos preparado modelos braille genéricos que posibilitan la impresión con las distintas impresoras. Si se conoce el modelo de tabla braille que tiene configurado nuestra propia impresora, es sencillo elegirlo también en Biblos. Si nuestra impresora, por ejemplo, está configurada para la codificación americana, basta elegir el modelo braille "generic american". Si por el contrario desconocemos con qué tipo de codificación está configurada nuestra impresora,  podemos detectar qué modelo braille tiene mediante la prueba empírica con los modelos genéricos de Biblos. Es sencillo detectar cuál es el modelo braille correcto. Cuando se imprimen correctamente los puntos componentes de un carácter braille, eso significa que estamos empleando el modelo correcto. Para llevar a cabo esta operación, es aconsejhable no servirse de las letras del alfabeto, pues estas son iguales en casi todas las codificaciones. En este caso es más útil emplear los signos de puntuación y comprobar si los puntos impresos coinciden con los de la tabla braille que hayamos elegido.

Si en la lista de modelos braille hay un controlador específico para su impresora braille, es aconsejable utilizarlo. Lo normal es que un controlador específico se comunique siempre correctamente con la impresora, lo que hace innecesario que calibremos que entre el programa y la impresora la codificación sea la que tiene que ser. Además, el controlador específico permite regular los diversos parámetros de la impresora, como, por ejemplo, si hemos de usar el sistema a 6 u 8 puntos, interlinea, tipo de impresión, puntos gráficos, etc.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings.General
</rl>

<ck>
00EJLQHNNB76K8
</ck>

<in>
0 2390
</in>
