<tt>
Insérer un rectangle
</tt>

<ms>
Fenêtre pilotée pour insérer un rectangle dans le graphique tactile. Il faut insérer les coordonnées des deux sommets extrêmes du rectangle.

- Coordonnées de l'angle en haut à gauche X1 et Y1: couple de valeurs qui indiquent le sommet en haut à gauche du rectangle.
- Coordonnées de l'angle en bas à droite X2 et Y2: couple de valeurs qui indiquent le sommet en bas à droite du rectangle.

L'instruction vectorielle du rectangle est: Rectangle(X1,Y1,X2,Y2)
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleGeometry
</rl>

<ck>
00NW7S61MHEFFY
</ck>

<in>
462 0
</in>
