<tt>
Configurações dos Gráficos Táteis
</tt>

<ms>
Para configurar corretamente a altura e a largura do gráfico tátiel,  é necessário conhecer e controlar uma série de características da impressora Braille.

Em primeiro lugar, é indispensável configurar o modelo correto. ao fazermos isto, poderemos saber se a impressora dá suporte a impressão de gráficos. 
Na impressão de Gráficos, os pontos deverão estar mais próximos um dos outros em comparação a impressão de caracteres Braille, o que permitirá imprimir desenhos bem mais detalhados.
Se a impressora suporta a impressão de gráficos,  deveremos saber qual a sua resolução. A resolução padrão é de 2 milímetros, porém existem impressoras que permitem diminuir esta distância, nos oferecendo desta forma uma resolução gráfica bem melhor.


As caixas para os parâmetros de largura e altura dos gráficos possuem um menu de contexto no qual existem alguns comandos para configurar automaticamente os valores correspondentes. Os parâmetros de largura e altura definem seus valores os calculando conforme os caracteres por linha e as linhas por página.

Por isto que é indispensável configurar primeiro a quantidade de caracteres por linha, e linhas por página para impressão de caracteres Braille, desta forma o cálculo automático para impressão de gráficos será mais preciso.

Temos que ter em conta que os cálculos automáticos não são infalíveis, pois podem as vezes ultrapassar a quantidade de pontos em relação ao suportado realmente pela impressora. O ideal será sempre efetuar um teste empírico. O menú de contexto para configuração automática de largura e altura contém várias medidas de pontos gráficos. A "Medida Genérica" deve ser utilizada quando o modelo braille for genérico ou não dê suporte a impressão de gráficos. Nos demais casos, poderão ser usadas as medidas configuradas na impressora, ou também tentar encontrar empíricamente o tamanho correto.

O botão "Testar Gráficos" é muito útil para imprimir uma amostra gráfica. Será impresso um retângulo. Usaremos este gráfico para delimitar a folha a imprimir. Se o retângulo não alcança o lado direito da folha, será necessário aumentar a largura. Se não alcança o canto inferior, a altura deverá ser aumentada.
Se o gráfico ocupar várias folhas, será necessário diminuir a altura. Se não houver nenhuma linha a direita, será preciso diminuir a largura. Será possível que a largura e a altura nunca cheguem as bordas direita e inferior da folha. nestes casos, é provável que a folha não esteja configurada corretamente. Neste caso, é necessário configurar o tamanho da folha direto no painel de controle da impressora Braille.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleGeometry
TBiblosBrailleSettings.General
</rl>

<ck>
00ZXIHKJUCK7KD
</ck>

<in>
2506 0
</in>
