<tt>
Inserire una linea
</tt>

<ms>
Finestra guidata per inserire una linea nel grafico tattile. È necessario inserire le coordinate di partenza e di arrivo della linea:

- Coordinate del punto di partenza X1 e Y1: coppia di valori che indicano da quale punto deve partire la linea da tracciare;
- Coordinate del punto di arrivo X2 e Y2: coppia di valori che indicano fino a quale punto deve arrivare la linea da tracciare.
</ms>

<rl>
TBiblosGeometryDot
TBiblosBrailleGeometry
</rl>

<ck>
01AHX7YU7RE95A
</ck>

<in>
390 0
</in>
