<tt>
Inserindo um arco
</tt>

<ms>
Você pode inserir um arco no gráfico através da janela do assistente.

O arco é desenhado fora da elipse da qual ele faz parte. 

Você deve digitar as coordenadas do centro da elipse, com o comprimento dos eixos  horizontais e verticais além dos pontos de interseção iniciais e finais.

-Coordenadas do centro da elipse X e y: É o conjunto de valores que indicam o ponto central da elipse.
-Comprimento dos raios Rx e Ry: comprimento dos eixos horizontal e vertical.
-Coordenadas do ponto de interseção inicial PX1 e PY1: Linha que é traçada até o centro da elipse. O ponto de interseção da linha com o perímetro da elipse é é o ponto de partida do arco.
-Coordenadas do ponto de interseção final PX2 e PY2: Linha que é traçada do centro da elipse até o ponto de interseção da linha com o perímetro da elipse é, o ponto final do arco.

O arco sempre é desenhado no sentido horário.

A instrução vetorial para um arco é: arco (X, Y, Rx, Ry, PX1, PX2, PY1, PY2)
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleGeometry
</rl>

<ck>
001F9XNT7YUC5L
</ck>

<in>
847 0
</in>
