<tt>
A Guia Avançadas
</tt>

<ms>
Esta guia contém as configurações avançadas. Estas opções são salvas apenas no perfil de configurações e nunca no documento ativo.

- Número de processadores: Nesta caixa de verificação é possível selecionar quantos processadores serão utilizados simultaneamente na preparação dos documentos. trata-se de um parâmentro muito útil nos computadores com processador multinúcleos para que seja usada toda a potência destes equipamentos. Nos processadores com um só núcleo, as vezes é mais eficaz definir o valor para 1, já que em alguns casos com valores superiores, a preparação pode resultar mais lenta. Es aplicable la regla de fijar este campo multiplicando  por 4 los núcleos del propio procesador (16 para uno de cuatro núcleos, 8 para uno de 2, etc.);
- Desempenho do processador: Nesta caixa de verificação é possível selecionar o nível de utilização do processador na preparação do documento Braille;
- Transferência de dados: Nesta caixa de verificação é possível selecionar o modo de como o Biblos envia os dados para a impressora (páginas uma em uma, ou todas de uma só vez);
- Sinalização de possíveis caracteres não traduzidos: Se na preparação do documento existir algum caracter que não  tenha correspondência na tabela Braille selecionada, a ativação desta caixa permitirá que o Biblos numere estes caracteres não traduzidos. Os caracteres desconhecidos serão indicados com com um sinal Braille especial, que poderá ser personalizado nas propriedades de cada uma das tabelas Braille. A janela mostra quais caracteres não foram traduzidos;
- Código de final de linha: Nesta caixa são inseridos controles indicativos de final de linha. Neste campo podemos utilizar o marcador  especial "^". normalmente, os códigos de final de linha são os CR (retorno de carro -carriage return-) e o lf (salto de linha -line feed-ínea), que são os ASCII 13 e 10. Se for necessário este campo pode ser modificado. Basta introduzir livremente a sequência de códigos. Para não utilizar código de final de linha, basta excluir o conteúdo deste campo. O código é "^13^10";
- Código de final de página: Nesta caixa de verificação pode ser configurado o código de final de página. Normalmente o código de final de página é o FF (salto de página -form feed-), o valor ASCII é 12. Igual o campo anterior também aqui é possível marcar uma sequência qualquer de caracteres e utilizar o marcador  "^". o código predeterminado é o "^12";
- Codificação de pré-visualização: Nesta caixa de verificação pode se selecionar a codificação genérica que será usada na pré visualização  Braille. A forma concreta dos sinais será útil na sua leitura através da linha braille;
- Imprimir a Tabela Braille: Este botão imprime os códigos Braille da impressora. Esta função só é útil quando a codificação Braille selecionada na impressora não corresponda a nenhum modelo Braille configurável no Biblos. A lista de códigos Braille servirá para configurar um novo modelo braille. Para isto, entre em contato com a equipe do Biblos.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings
</rl>

<ck>
016B5512DAR2II
</ck>

<in>
0 0
</in>
