<tt>
Stampare in grafica tattile
</tt>

<ms>
Questa finestra contiene i campi per stampare un grafico tattile.

- Profilo impostazioni: serve per scegliere un altro profilo di stampa;
- Rotazione: serve per scegliere la rotazione applicata al grafico di origine. Nessuna rotazione corrisponde a 0°;
- Numero di copie: si può scegliere se stampare lo stesso grafico più volte;
- Adatta grafico al foglio: adatta automaticamente i grafici tattili alle dimensioni reali dell'area grafica di stampa. Attivando questa casella i grafici tattili, più grandi o più piccoli dell'area grafica impostata, saranno ingranditi o rimpiccioliti per adattarli al foglio di stampa;
- Stampa: pulsante che avvia la stampa del grafico tattile.

Affinché la stampa vada a buon fine, la stampante deve essere opportunamente configurata. La configurazione della stampante braille e della grafica tattile si fanno dalla finestra con le Impostazioni braille.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleSettings
TBiblosBrailleGeometry
</rl>

<ck>
01LH45D37PF8W6
</ck>

<in>
140 0
</in>
