<tt>
Paramètres de graphique tactyle
</tt>

<ms>
Pour configurer correctement largeur et hauteur de la surface du graphique tactile, il est nécessaire de connaître et de contrôler différentes caractéristique de son imprimante.
D'abord il faut configurer le modèle braille correct. en choisissant le juste modèle braille, on pourra savoir si l'imprimante supporte l'impression des points graphiques. Par rapport aux points braille normaux, les points graphiques sont plus rapprochés, donc de pouvoir imprimer des dessins plus détaillés.
Si l'imprimante permet d'imprimer des graphiques, il serait utile de connaître la définition du point graphique. Une définition standard est de 2 millimètres, mais il y a des imprimantes qui permettent de réduire cette dimension, en obtenant une définition graphique supérieure.
Les cases de configuration de la largeur et de la hauteur de la surface graphique, disposent d'un menu contextuel contenant quelques commandes pour configurer les valeurs automatiquement. La configuration automatique extrait les valeurs de largeur et de hauteur en les calculant sur la base des caractères par ligne et lignes par page. D'abord il est donc indispensable de configurer caractères et lignes pour le braille, en contrôlant qu'il s'agissent de valeurs correctes d'impression, puis recourir aux commandes pour configurer automatiquement largeur et hauteur du graphique tactile. La configuration automatique n'est pas infaillible, elle pourrait donner des valeurs plus petites ou plus grandes de quelques points, par rapport aux dimensions réelles acceptées par l'imprimante. Le dernier essai à faire c'est toujours celui empirique.
Le menu contextuel pour configurer automatiquement largeur et hauteur contient différentes dimensions du point graphique. La "Dimension générique" devrait être utilisée quand le modèle braille est un modèle générique ou un modèle qui ne dispose pas d'une impression graphique. Dans les autres cas on pourra utiliser la dimension disponible dans sa propre imprimante, ou bien essayer de trouver de façon empirique la dimension correcte.
Le bouton Test graphique est très utile  pour essayer d'imprimer un graphique. Le graphique qui va être imprimé est un rectangle. Le rectangle devrait délimiter les bords de la feuille utilisée. Si le rectangle ne rejoint pas le côté droit de la feuille, il faudra augmenter la largeur. S'il ne rejoint pas le côté inférieur, il faudra augmenter la hauteur. Si le graphique occupe plusieurs feuilles, il faudra diminuer la hauteur. Si à droite  il n'y a aucune ligne, il faudra diminuer la largeur.
Il pourrait se passer que largeur et hauteur ne rejoignent jamais les bords droits et inférieurs de la feuille. Dans ces cas il est probable que la feuille à imprimer n'ait pas été configurée correctement. Dans ce cas veuillez vous servir du panneau de votre imprimante  pour configurer convenablement la feuille à imprimer.
Normalement la case Quantité fin de page ne devrait pas être utilisée. Si la surface du graphique tactile a été configurée correctement, fin de page à ajouter ne devraient pas être nécessaires.
Des graphiques tactiles peuvent être imprimés même si on ne trouve pas les dimensions exactes de largeur et hauteur. Toutefois pour une impression tactile professionelle, qui va couvrir la totalité de la surface à imprimer, il serait utile de dédier un peu plus de temps  pour trouver les dimensions correctes.
Il est aussi conseillé de lire le mode d'emploi de son imprimante.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleGeometry
TBiblosBrailleSettings.General
</rl>

<ck>
00ZXIHKJUCK7KD
</ck>

<in>
3394 2754
</in>
