<tt>
Insérer un texte braille
</tt>

<ms>
Fenêtre d'insertion pilotée avec laquelle il est possible d'ajouter un texte braille dans le graphique. Le texte inséré utilisera le type de braille configuré avec l'instruction appropriée (voir la fenêtre Type de braille).

- Texte à insérer: champ où on peut saisir le texte à insérer.
- Coordonnée X et Y: coordonnée du texte à insérer dans le graphique. Ces valeurs dessinent les cellules braille dans le graphique, selon le point d'origine choisi. 
- Point d'origine: comme type d'origine il doit avoir la coordonnée insérée dans les champs précédents. Par exemple, si l'on choisit que la coordonnée X et Y doit avoir le point d'origine au centre du texte, le texte sera dessiné autour de la coordonnée insérée, autrement dit, il sera centré.
- Alignement libre des points: si cette case n'est pas cochée, les cellules braille seront alignées sur leur commun multiple de leurs points. Si par contre elle est cochée, les cellules braille respectent exactement la coordonnée d'origine entrée.
Si le texte braille à dessiner sort des dimensions du graphique, il ne sera pas reporté à la ligne, mais il sera coupé.

L'instruction vectorielle pour le texte braille est: Braille("...", X, Y, P, A)
</ms>

<rl>
TBiblosGeometryBrailleType
TBiblosBrailleGeometry
</rl>

<ck>
00DH6P7UWZ8W8J
</ck>

<in>
1125 0
</in>
