<tt>
Parámetros de gráficos táctiles
</tt>

<ms>
Para configurar correctamente la anchura y altura de la zona gráfica táctil, es necesario conocer y controlar una serie de características de nuestra impresora braille.

En primer lugar, es indispensable configurar el modelo braille correcto. Si fijamos el modelo braille correcto, nos enteraremos de si la impresora nuestra permite la impresión especial para gráficos. En relación con la distancia normal entre los puntos de los signos braille, en los gráficos los puntos tienen que estar más próximos entre sí, lo que permite imprimir diseños más detallados. Si esta impresora hace posible imprimir gráficos, es muy útil saber cuál es la resolución del punto gráfico. La resolución estándar es de 2 milímetros, pero hay impresoras con las que es posible reducir esta dimensión y obtener una resolución gráfica mayor.
Las casillas para los parámetros de anchura y altura de la zona gráfica poseen un menú contextual en el que hay algunos comandos para configurar automáticamente los valores correspondientes. Los parámetros de anchura y altura definen sus valores calculándolos según los caracteres por línea y las líneas por página.

Es, pues, indispensable configurar primero los caracteres y las líneas para el braille, procurando poner valores que sean correctos en la impresión, poniendo luego los parámetros automáticos de anchura y altura del gráfico táctil. Los parámetros automáticos no son infalibles, pues pueden a veces sobrepasar en puntos por defecto o por exceso en relación con las dimensiones reales de impresión que acepta la impresora. Lo mejor siempre es efectuar una prueba empírica. El menú contextual para configurar automáticamente anchura y altura contiene varias dimensiones del punto gráfico. La "dimensión genérica" debería emplearse cuando el modelo braille es un modelo genérico o un modelo que carece de capacidad de impresión de gráficos. En los demás casos pueden usarse las dimensiones configuradas en la impresora, o también intentar encontrar empíricamente el tamaño correcto.
El botón "prueba gráfica" es muy útil para imprimir un gráfico experimentalmente. Se imprimirá un rectángulo. Ussaremos este rectángulo para delimitar los bordes de la hoja a imprimir. Si el rectángulo no llega al lado derecho de la hoja, es preciso aumentar la anchura. Si no llega al lado inferior, hay que aumentar la altura. Si el gráfico ocupa varias hojas, es necesario disminuir la altura. Si a la derecha no hay ninguna línea, es preciso disminuir la anchura. Podría ocurrir que la anchura y la altura nunca  lleguen a los bordes derecho e inferior de la hoja. En esos casos, es probable  que la hoja de impresión no esté configurada correctamente. Es necesario entonces que nos sirvamos del panel de la propia impresora para configurar bien la hoja de impresión.
Normalmente, no sería conveniente utilizar la casilla "cantidad de final de página". Si la zona del gráfico táctil está configurada correctamente, no es probable que sirva la adición de fines de página. Aunque no se encuentren las dimensiones exactas de anchura y altura, es posible imprimir gráficos táctiles. Sin embargo, si lo que queremos es obtener gráficos táctiles con un buen nivel de profesionalidad que aproveche la superficie entera de impresión, es muy conveniente dedicar a esta tarea un poco de tiempo adicional a fin de encontrar las dimensiones correctas. También aconsejamos se lea el manual de la impresora propia.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleGeometry
TBiblosBrailleSettings.General
</rl>

<ck>
00ZXIHKJUCK7KD
</ck>

<in>
0 407
</in>
