<tt>
Insérer le type de braille à utiliser
</tt>

<ms>
Fenêtre d'insertion pilotée du type de braille avec lequel dessiner un texte braille dans le graphique.

- Table: dans cette case on choisit quelle table braille utiliser pour coder le texte entré.
- Distance des points: cette valeur indique combien de pixel doivent séparer un point braille de l'autre. La valeur minimale est 1. Par exemple, si on augmente la valeur à 2, les points de la cellule braille seront plus éloignés.
- Distance des cellules: cette valeur indique combien de pixel doivent séparer une cellule braille de l'autre.

Notez que le texte braille dans un graphique sera toujours reproduit par la modalité graphique (pour les imprimantes qui le permettent). La distance entre les points braille pourrait donc être différente par rapport à celle normale, car elle dépend de la résolution tactile de l'imprimante.

L'instruction vectorielle pour le type de braille est: BrailleType("NomdelaTable", DP, DC)
</ms>

<rl>
TBiblosGeometryBraille
TBiblosBrailleGeometry
</rl>

<ck>
000SL8PH30ZVDJ
</ck>

<in>
923 0
</in>
