<tt>
Modificare un prefisso braille
</tt>

<ms>
Questa finestra consente di modificare un prefisso braille. Nel campo editazione si digita la sequenza di punti braille che compongono il prefisso. I numeri utilizzabili sono da 0 a 8, corrispondenti ai relativi punti braille. Inoltre ogni prefisso può essere formato da celle singole o multiple. Volendo creare un prefisso a cella multipla, si utilizza uno spazio per separare le sequenze numeriche.
Un prefisso braille può anche essere annullato, cancellando tutto. Invece, se si desidera avere una cella braille vuota, si usa il valore 0. Se si utilizzano anche i punti 7 e 8, si crea un prefisso a 8 punti braille. In questo caso la stampante braille deve supportare e deve essere configurata per la stampa a 8 punti.
</ms>

<rl>
TBiblosBrailleTable.General
</rl>