UTILISATION DE L'OPTION MEMOIRE PAGINEE DE L'IBM PS/2 AVEC WINDOWS

AprŠs avoir install‚ la/les carte(s) de m‚moire pagin‚e dans 
l'IBM PS/2, copiez PS2EMM.SYS de la disquette d'installation  
sur votre disque dur, puis ajoutez la ligne suivante au 
fichier CONFIG.SYS :

device=[lecteur:][chemin]PS2EMM.SYS /E

REMARQUE : Si vous utilisez Microsoft Excel, vous devez 
ajouter la ligne suivante au-dessous du nom [excel] dans 
votre fichier WIN.INI.

	ExtendedMemory=0

N'AJOUTEZ PAS cette ligne si vous n'utilisez pas le 
paramŠtre /E. Pour de plus amples d‚tails, reportez-vous … 
l'explication du paramŠtre /E ci-dessous.

Si vous souhaitez obtenir des informations compl‚mentaires 
sur PS2EMM.SYS, la lecture de ce qui suit vous offre une 
explication d‚taill‚e des divers paramŠtres et messages de 
ce gestionnaire de m‚moire pagin‚e.

La ligne de commande permettant l'installation du 
gestionnaire de m‚moire pagin‚e du PS2EMM.SYS peut se 
pr‚senter comme ceci :

device=[lecteur:][chemin]PS2EMM.SYS /P=fenˆtre_m‚moire 
        /X=x_basse-x_haute /E

Le paramŠtre /P vous permet de sp‚cifier la zone m‚moire 
utilis‚e par le gestionnaire de m‚moire pagin‚e. 
Vous devez sp‚cifier l'adresse hexad‚cimal du segment 
o— cette fenˆtre de 64Ko doit ˆtre situ‚e. L'option 
pr‚d‚finie est le premier jeu de 4 banques adressables par 
le gestionnaire au-dessus du segment A000. Par exemple, 
/P=D000, sp‚cifie que la fenˆtre_m‚moire doit se trouver au 
niveau du segment D000h.

Le paramŠtre /X=x_basse-x_haute vous permet de sp‚cifier une 
zone m‚moire non adressable par le gestionnaire. Vous devez 
remplacer "x_basse" et "x_haute" par les adresses 
hexad‚cimales des segments d‚limitant cette zone ; la m‚moire 
entre ces deux segments ne sera plus utilis‚e par le 
gestionnaire.

Le paramŠtre /E est un commutateur qui permet de maintenir active 
la m‚moire de la carte mŠre. Par d‚faut, la carte mŠre est 
remplac‚e par la m‚moire de la carte de m‚moire pagin‚e. 
Le fait de garder active la m‚moire de la carte mŠre augmente 
la capacit‚ m‚moire mais diminue le nombre de blocs utilisables 
par le gestionnaire. Lorsque vous utilisez le paramŠtre /E, 
les blocs de m‚moire au-dessous de 640Ko ne sont plus utilis‚s.
