============================================================
                   Installation de EMM.SYS
============================================================

Avant d'installer le gestionnaire EMM 4.0, commencez par 
installer la carte en suivant les instructions qui vous ont 
‚t‚ fournies par le fabricant.

L'installation du programme se fait en deux ‚tapes:

     o  Copiez EMM.SYS sur la disquette de d‚marrage (si vous 
        utilisez un systŠme … deux lecteurs de disquette) ou 
        dans le r‚pertoire racine du disque dur.

     o  Ajoutez la commande DEVICE dans votre fichier 
        CONFIG.SYS afin de charger EMM.SYS


Edition du fichier CONFIG.SYS

Utilisez un ‚diteur ASCII (Edlin ou Bloc-notes) pour ouvrir 
le fichier afin de modifier son contenu.

1.  Ajoutez … votre fichier CONFIG.SYS la commande suivante :

DEVICE=EMM.SYS Ordi Adr_M‚moire Adr_E/S [EXP=x] [ND] [NP] [H=x]

Les trois premiers paramŠtres sont obligatoires. Les paramŠtres 
entre crochets sont optionels.


Le paramŠtre Ordi permet de d‚finir le type d'ordinateur 
utilis‚. R‚f‚rez-vous … la liste suivante pour d‚terminer la 
valeur de ce paramŠtre.

Fig 1
-----------------------------------------------------------------
      ParamŠtre Ordi             Type d'ordinateur
-----------------------------------------------------------------
          pc                      COMPAQ DESKPRO
                                  IBM PC
                                  IBM PC XT
                                  IBM PC or PC XT compatibles
-----------------------------------------------------------------
          at                      COMPAQ DESKPRO 286
                                  IBM PC AT
                                  IBM PC XT 286
                                  IBM PC AT compatibles
-----------------------------------------------------------------
         mod30                    IBM Personal System/2 Model 30
-----------------------------------------------------------------




Adr_M‚moire permet de localiser le bloc de 64Ko permettant l'accŠs 
… la m‚moire pagin‚e. Utilisez la liste suivante pour d‚terminer la 
valeur de ce paramŠtre. En cas de doute, utilisez l'adresse D0000.


-----------------------------------------------------------------
             Above Board       Above Board          Above Board
             PC & PS/PC        AT, PS/AT,           286 & PS/286
                               286 & PS/286         (ordinateurs
                               (ordinateurs         utilisant les
                                utilisant           8086 ou 8088)
                                un 80286)	
-----------------------------------------------------------------
                C400              C000                 C800
                C800              C400                 CC00
                CC00              C800                 D000
    Adresse     D000              CC00                 D400
    M‚moire     D400              D000                 D800
                D800                                   DC00
                DC00                                   E000
                E000
-----------------------------------------------------------------
	



Adr_E/S sp‚cifie quel port d'E/S doit ˆtre utilis‚ pour acc‚der 
… la carte de m‚moire pagin‚e. Si vous disposez de plusieurs 
cartes, vous devez sp‚cifier pour chacune d'elles un port diff‚rent. 
Utilisez la liste suivante pour d‚terminer la valeur de ce paramŠtre. 
En cas de doute, utilisez les adresses 208 ou 258.


-----------------------------------------------------------------
	      Above Board        Above Board        Above Board
            PC & PS/PC         AT & PS/AT         286 & PS/286
-----------------------------------------------------------------
	         208                 208                208
               218                 218                218
 Adresse       258                 258                248
  d'E/S        268                 268                258
               2A8                 2A8                2A8
               2B8                 2B8                2B8
               2E8                 2E8                2E8
-----------------------------------------------------------------
	

 Example:
         Si vous installez deux cartes Above Board 286 dans un 
         IBM PC AT, utilisant D000 comme adresse de base, ainsi 
         que les ports 208 et 258, vous devez entrer la commande 
         suivante dans votre fichier CONFIG.SYS.

         DEVICE=EMM.SYS at D000 208 258 


ParamŠtres optionels:

      EXP=x vous permet de v‚rifier la quantit‚ de m‚moire dont 
      vous disposez.  x doit ˆtre un multilple de 16 et doit ˆtre 
      inf‚rieur … 32768.  Le gestionnaire de m‚moire v‚rifie si 
      la quantit‚ de m‚moire trouv‚e est bien ‚gale … la valeur 
      de x exprim‚e en K octets.

      ND (no diagnostics) permet de r‚duire la proc‚dure de test 
      ex‚cut‚e aprŠs un d‚marrage … chaud (Ctrl-Alt-Del).  Si ce 
      paramŠtre est sp‚cifi‚, le gestionnaire n'ex‚cutera un test 
      complet de la m‚moire que lors de la mise sous tension de 
      l'ordinateur.

      NP (no pause) demande au gestionnaire de m‚moire de ne pas 
      interrompre l'ex‚cution aprŠs avoir d‚t‚ct‚ une erreur.

      The H=x (handle count) sp‚cifie le nombre de descripteurs 
      utilisables.
      Un d‚scripteur est un num‚ro permettant … une application 
      d'identifier et de r‚server un bloc de m‚moire.  
      La valeur par d‚faut est 64.  Les applications ‚crites 
      pour des versions ant‚rieures … la version 4.0 n'utilisent au 
      maximum que 32 descripteurs. Si vous n'utilisez que de 
      vieilles applications, vous pouvez donc r‚duire cette 
      valeur … 32. Le nombre maximal de d‚scripteur est 254.


 Example:
       Si vous installez une carte Above Board 286 de 1,5 Mega 
       octets dans un IBM PC AT, utilisant D000 comme adresse de 
       base, 128 d‚scripteurs, ainsi que le port 208, vous devez 
       entrer la commande suivante dans votre fichier config.sys.

         DEVICE=EMM.SYS at D000 208 EXP=1536 H=128


=================================================================
                          FIN DE EMM.TXT
=================================================================
