INSTALLER REMM.SYS

AprŠs avoir install‚ la carte de m‚moire pagin‚e AST 
RAMpage, copiez le fichier REMM.SYS sur votre disque dur, 
puis ajoutez la ligne de commande suivante au fichier 
CONFIG.SYS :

device=[lecteur:][chemin]REMM.SYS [/x=mmmm-nnnn]

Le paramŠtre /X vous permet de sp‚cifier une zone de la 
m‚moire qui ne pourra pas ˆtre utilis‚e par le gestionnaire 
de m‚moire pagin‚e. Pour exclure une zone de m‚moire, vous 
devez remplacer mmmm par le nombre hexad‚cimal repr‚sentant 
le segment de l'adresse de d‚but et nnnn par le nombre hexad‚cimal 
repr‚sentant le segment de l'adresse de fin de la m‚moire 
que vous voulez exclure.

Avec Windows 2.0, vous devez exclure la partie de la m‚moire 
requise par l'adaptateur graphique.

La liste suivante indique les nombres des segments d'adresse 
de d‚but et de fin pour les adaptateurs d'affichage fournis 
avec Windows. Si un gestionnaire d'adaptateur d'affichage 
n'est pas fourni avec Windows, vous devez consulter la 
documentation de votre adaptateur d'affichage ou le 
fabricant pour d‚terminer la zone de m‚moire utilis‚e par 
l'adaptateur graphique.

Pour une carte Hercules Graphics Adapter, utilisez B000-BFFF.
Pour une carte CGA pour IBM (ou compatible 100%), utilisez B800-BFFF.
Pour une carte EGA (Enhanced Graphics Adapter) pour IBM (ou 
compatible 100%), utilisez A000-BFFF.
Pour une carte VGA (Video Graphics Array) pour IBM (ou 
compatible 100%), utilisez A000-BFFF.
