APPNOTES.TXT

NOTES SUR L'EXECUTION DE CERTAINES APPLICATIONS SOUS IBM DOS VERSION 5.0
========================================================================

Ce document contient d'importantes informations qui n'apparaissent ni dans
le Manuel de r‚f‚rence de IBM DOS, ni dans l'aide en ligne.

Parcourez la table des matiŠres qui suit pour d‚terminer si ce fichier traite
d'une de vos applications.

UTILISATEURS DE CODEVIEW ET DE INTEL ABOVEBOARD
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Les sections 1.1 et 1.3 contiennent d'importantes informations sur
l'utilisation de la carte Intel Aboveboard et de CodeView avec DOS 5.0.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pour toutes informations sur l'installation de DOS 5.0, et sur
l'utilisation de certains mat‚riels et r‚seaux avec DOS 5.0, voir
le fichier README.TXT.

Ce fichier traite les sujets suivants :

1. Pour rendre vos logiciels compatibles avec DOS 5.0
   1.1 Aboveboard 286 et Aboveboard Plus, programmes d'installation
   1.2 AUTORUN.EXE
   1.3 CodeView
   1.4 Easel version 6.0
   1.5 Fastback
   1.6 GeoWorks
   1.7 Conflits de clavier
       * Lotus Metro
       * Lotus Express
       * IBM Displaywrite III
       * Borland Turbo Lightning
       * Micro Logic Tornado 1.8
   1.8 Lotus 1-2-3 (3.0 ou ult‚rieure)
   1.9 Manifest
   1.10 Paintbrush 2.0
   1.11 PC-Kwik, Acc‚l‚rateur de disque
   1.12 Pklite
   1.13 Prokey et ‚diteur DOS/QBasic
   1.14 Sidekick 2.0
   1.15 Soft-ICE
   1.16 Software Carousel
   1.17 Commutation de tƒches et E/S asynchrone
   1.18 Ventura Publisher
   1.19 WordPerfect WPINFO.EXE 5.1
   1.20 WordPerfect Office 3.0
   1.21 XTreeNet

1. POUR RENDRE VOS LOGICIELS COMPATIBLES AVEC DOS 5.0
=====================================================

1.1 Cartes Aboveboard 286 et Aboveboard Plus, programmes d'installation
ATTENTION : Le test de la m‚moire r‚alis‚ par le programme d'installation
de la carte Intel Aboveboard altŠre la m‚moire ‚tendue.

Avant de lancer le programme d'installation de Intel Aboveboard, assurez-vous
que vous n'avez pas charg‚ de programmes qui utilisent la m‚moire ‚tendue,
tels que SMARTDRV et RAMDRIVE.

1.2 AUTORUN.EXE
---------------
Si vous avez du mal … ex‚cuter AUTORUN.EXE, programme de sauvegarde sur
lecteur de bande d‚velopp‚ par Mountain Network Solutions, contactez
votre revendeur pour obtenir une mise … jour.

1.3 CodeView
------------
ATTENTION : Si votre systŠme comprend … la fois des gestionnaires de
p‚riph‚rique ou des programmes qui utilisent la m‚moire ‚tendue et un
gestionnaire de m‚moire 80386, tel que EMM386.EXE, vous risquez de perdre des
donn‚es si vous ex‚cutez les versions 3.0 … 3.13 du fichier CodeView CV.EXE.

Utilisez plut“t le fichier CV.COM inclus avec DOS 5.0 pour lancer les
versions CodeView 3.0 … 3.13.

Copiez le fichier CV.COM des disquettes de
distribution sur le r‚pertoire qui contient CV.EXE. Entrez
ensuite la commande suivante pour lancer CodeView :

   CV

   ou

   CV.COM

Si vous lancez CodeView … partir d'un fichier de commandes ou d'un
programme dans un interpr‚teur de commandes, tel que le Shell DOS,
modifiez ce fichier de commandes ou ce programme de fa‡on … ce qu'il
sp‚cifie le fichier CV.COM et non plus le fichier CV.EXE.

Assurez-vous que vous utilisez le gestionnaire HIMEM.SYS version 2.77 ou
ult‚rieure avec Codeview. Dans le cas contraire, Codeview ne peut empˆcher
la perte de donn‚es. La version 2.77 est fournie avec DOS 5.0.

Ce problŠme a ‚t‚ r‚solu dans CodeView 3.14. Appelez le num‚ro du
Support technique Microsoft qui se trouve sur votre carte d'inscription
pour obtenir un exemplaire de CodeView version 3.14.

1.4 Easel 6.0
-------------
Interactive Images Easel 6.0 est incompatible avec les commandes
DOS=HIGH et EMM386. Contactez votre revendeur pour obtenir une mise … jour.

1.5 Fastback
-------------
Si vous ex‚cutez DOS 5.0 dans la zone de m‚moire sup‚rieure,
vous devez entrez la commande LOADFIX ci-dessous avant de lancer
Fastback de Fifth Generation Systems ou son programme d'installation :

    LOADFIX fb.exe

    ou

    LOADFIX fbinstal.exe

Pour toutes informations sur la commande LOADFIX, voir le chapitre 4 du
manuel Mise en route de IBM DOS.

1.6 GeoWorks
-------------
Si, aprŠs avoir install‚ DOS 5.0, vous ne pouvez pas lancer GeoWorks
(PC/GEOS), utilisez la commande SETVER pour indiquer au fichier GEOS.EXE
le num‚ro de version 4.01.

N'ex‚cutez pas le programme d'installation de GeoWorks Ensemble lorsque
la commutation de tƒches est active.

S‚lectionnez l'option Exclusive Tasking si vous ex‚cutez GeoWorks
Ensemble sous Windows et l'option Empˆcher la commutation si
vous l'ex‚cutez avec la commutation de tƒches sous le Shell DOS.

1.7 Conflits de clavier
-----------------------
Certains logiciels, parmi lesquels Lotus Metro, Lotus Express,
IBM Displaywrite III, Borland Turbo Lightning et Micro Logic Tornado 1.8
ne reconnaissent pas le BIOS ‚tendu en m‚moire morte pour claviers
de 101/102 touches. Si vous rencontrez des difficult‚s lors de
l'ex‚cution de ces programmes, r‚amorcez l'ordinateur et ajoutez la ligne
suivante au fichier CONFIG.SYS :

   switches=/k

Si vous utilisez ANSI.SYS, ajoutez ‚galement un commutateur /k … la commande
DEVICE=ANSI.SYS dans le fichier CONFIG.SYS.

1.8 Lotus 1-2-3 (3.0 ou ult‚rieure)
------------------------------------
Pour passer … Lotus 1-2-3 avec la commutation de tƒches sous le Shell
DOS, vous devez pr‚ciser 384 Ko de m‚moire ‚tendue dans la boŒte de
dialogue Avanc‚.

Pour plus d'informations sur la sp‚cification des propri‚t‚s avanc‚es,
voir le chapitre 8 du Manuel de r‚f‚rence de IBM DOS.

Si vous ex‚cutez Lotus 1-2-3 3.0 ou ult‚rieure et chargez des gestionnaires
de p‚riph‚rique ou des programmes r‚sidents en zone de m‚moire ‚tendue,
ajoutez le commutateur RAM … la commande DEVICE=EMM386.EXE dans le fichier
CONFIG.SYS.

1.9 Manifest
-------------
La version 1.0 de Quarterdeck Manifest est incompatible avec DOS 5.0.
Contactez votre revendeur pour obtenir une mise … jour.

1.10 Paintbrush 2.0
-------------------
Si vous avez un moniteur EGA et voulez ex‚cuter Microsoft et
ZSoft Paintbrush 2.0, vous devez supprimer la commande DEVICE=EGA.SYS du
fichier CONFIG.SYS. Cela fait, vous risquez de ne pas pouvoir ex‚cuter
certains programmes avec la commutation de tƒches sous le Shell DOS.

1.11 PC-Kwik, Acc‚l‚rateur de disque
------------------------------------
Ne chargez pas en zone de m‚moire sup‚rieure les versions de Multisoft
PC-Kwik Disk Accelerator ant‚rieures … 2.0.

1.12 Pklite
-----------
N'utilisez pas Pklite pour compresser des gestionnaires de p‚riph‚rique.

Si le systŠme comprend un cache PC-Kwik et si vous ne parvenez pas … ex‚cuter
un programme comprim‚, effectuez une des op‚rations suivantes :
   * Utilisez la commande LOADFIX pour d‚marrer le programme.
   * Ex‚cutez DOS 5.0 en m‚moire conventionnelle.
   * Ex‚cutez une version du programme qui n'a pas ‚t‚ comprim‚e avec Pklite.
   * D‚sactivez les lectures asynchrones sur le cache PC-Kwik.

Pour toutes informations sur la commande LOADFIX, voir le chapitre 4 du
manuel Mise en route de IBM DOS.

1.13 Prokey et ‚diteur DOS/QBasic
------------------------------------
Certaines versions de RoseSoft ProKey sont incompatibles avec l'‚diteur DOS
et avec QBasic.

1.14 Sidekick 2.0
-----------------
Si vous ex‚cutez DOS 5.0 dans la zone de m‚moire sup‚rieure, vous devez
entrer la commande ci-dessous avant de lancer Borland Sidekick version 2.0 :

    LOADFIX sk2.exe

Pour toutes informations sur la commande LOADFIX, voir le chapitre 4 du
manuel Mise en route de IBM DOS.

1.15 Soft-ICE
-------------
Si vous utilisez Nu-Mega Soft-ICE, chargez-le avant tout autre gestionnaire.
Sinon, vous risquez de perdre les donn‚es plac‚es en m‚moire ‚tendue par des
gestionnaires tels que SMARTDRV.

1.16 Software Carousel
----------------------
Software Carousel version 5.0 est incompatible avec DOS 5.0.

Si vous avez install‚ HIMEMSLS.SYS, supprimez la commande DEVICE=HIMEMSLS.SYS
du fichier CONFIG.SYS aprŠs avoir ex‚cut‚ Install.

Si vous voulez utiliser DOSKEY, chargez-le aprŠs Software Carousel.

1.17 Commutation de tƒches et E/S asynchrone
--------------------------------------------
Certains programmes de communication asynchrone sont incompatibles avec le
la commutation de tƒches sous le Shell DOS. Les logiciels d'‚mulation de
terminal, tels que SmartCom et Procom Plus, et les logiciels serveur/client,
tels que Laplink et Blast, sont des programmes de communication asynchrone.
Si vous ne parvenez pas … utiliser un programme de communication asynchrone,
contactez votre revendeur.

1.18 Ventura Publisher
----------------------
Si vous ne parvenez pas … d‚marrer Ventura Publisher, v‚rifiez que le
r‚pertoire Ventura Publisher se trouve dans les 70 premiers caractŠres
de la commande PATH dans le fichier AUTOEXEC.BAT.

1.19 WordPerfect WPINFO.EXE 5.1
-------------------------------
Certaines version du fichier WPINFO.EXE de WordPerfect 5.1 ne sont pas
compatibles avec DOS 5.0. Pour plus d'informations, contactez votre
revendeur.

1.20  WordPerfect Office 3.0
----------------------------
Certaines version de WordPerfect Office 3.0 ne sont pas compatibles avec
DOS 5.0. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.

1.21 XTreeNet
-------------
Si vous ex‚cutez XTree XTreeNet avec la commutation de tƒches sous le
Shell DOS, s‚lectionnez l'option Empˆcher la commutation dans la boŒte de
dialogue Avanc‚. Pour plus d'informations sur la sp‚cification des propri‚t‚s
avanc‚es, voir le chapitre 8 du Manuel de r‚f‚rence de IBM DOS.


